Data/hora: 04/06/2024 14:20:32

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.	
Autores: 	LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.	
Data: 	2018-12-19	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	Digestão Anaeróbia; Glicerina; Biogás; Biocombustível; Anaerobic digestion; Biofuels.	
Resumo: 	O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	15813

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102061	
Editor: 	Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2018.	
Relação: 	Embrapa Agroindústria Tropical - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 180).	
Formato: 	41 p.