Data/hora: 02/06/2024 10:41:58

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Calibração e uso de uma sonda combinada tensiômetro/TDR.
Autores: | MACEDO, A.; VAZ, C. M. P.; BASSOI, L. H.; HOPMANS, J. W.
Data: | 2006-04-11
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Retenção de água; Curva de retenção.; Adsorção; Solo.
Resumo: | A curva de retenção da água no solo é uma relação entre a umidade volumétrica e a tensão matricial do solo. Essa relação varia amplamente de solo para solo e tal variação depende fatores ligados aos valores de tensão superficial. Para baixos valores (0 a 1 bar) a dependência maior é em relação à capilaridade e à distribuição dos tamanhos de poros, portanto, fortemente da estrutura do solo.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1517-4786

9714

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29788

Editor: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2000.

Relação:

Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 39).

Formato: | 8 p. il.