Data/hora: 10/06/2024 08:56:00

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Onde posicionar sensores de umidade e de tensão de água do solo próximo da planta para um manejo mais eficiente da água de irrigação.
Autores: | COELHO, E. F.; SIMOES, W. L.
Data: | 2015-02-27
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Irrigação; Irrigation.
Resumo: | A irrigação eficiente é aquela com menor consumo de energia e menor perda de água, contribuindo na maior conservação dos recursos hídricos, por ser aplicada no momento correto, isto é, aquele em que a umidade do solo começa a comprometer a absorção de água pela planta. Essa irrigação eficiente requer também a reposição correta da água perdida pelas plantas desde a última irrigação.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1809-5011

30517

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1010147

Editor: | Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2015.

Relação:

Embrapa Mandioca e Fruticultura - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Mandioca e Fruticultura. Circular Técnica, 109).