Data/hora: 03/06/2024 11:16:18

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Caracterizacao hidraulica de aspersores.
Autores: | PINTO, J. M.; SOARES, J. M.
Data: | 1996-07-06
Ano: | 1989
Palavras-chave: | Irrigação; Aspersão; Aspersor; Condutividade Hidráulica; Irrigation; Hydraulic conductivity; Sprinkler irrigation.
Resumo: | Este trabalho correspondeu a avaliacao do aspersor DANTAS modelo MD-20A com bocais, 3,1 mm x 2,5mm e 5,6 mm x 2,5mm, com as pressoes de 2, 3, 4 e 5 atm, conduzido no Campo Experimental de Bebedouro, Petrolina, PE. Foi determinada a uniformidade de distribuicao; o coeficiente de uniformidade de Christiansen e a eficiencia de irrigacao. A avaliacao da uniformidade do aspersor envolveu tambem a construcao de isoietas. Determinou-se a rotacao do aspersor, a velocidade e a direcao do vento predominante. Constatou-se que o aspersor modelo MD-20A com bocais 3,1mm x 2,5mm deve ser manejado satisfatoriamente com pressao de 3 atm no espacamento de 12m x 18m com pressao de servico de 5 atm. A rotacao minima (3 rpm) obtida com esse modelo de aspersores, com bocais de 5,6mm x 2,5 mm apresentou-se acida do valor recomendado ( 2 rpm).
Tipo: | Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

7798

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132864

Editor: | In: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido. Caracterizacao hidraulica e avaliacao do sistema de irrigacao por aspersao. Petrolina, 1989.

Relação:

Embrapa Semiárido - Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Circular tecnica, 20)

Formato: | p.33-78.