Data/hora: 13/06/2024 06:08:53

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Diagnóstico de la cuenca de la presa Madín, Estado de México.	
Autores: 	Castro Mendoza, Itzel.	
Data: 	2012-12-18	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	ASSOD; Cuenca; Degradación; EUPS; USPED; Basin; Degradation; USLE; Hidrociencias; Maestría.	
Resumo: 	Se presenta el diagnóstico de degradación de la cuenca de la presa Madín a través de la metodología Assesment of the Status of Human-Induced Soil Degradation (ASSOD). La presa Madín se encuentra en el Estado de México entre los municipios de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan de Juárez; corresponde a la región hidrológica 26 Pánuco, en la Cuenca del Valle de México, Subcuenca Ciudad de México, por lo que la unidad de drenaje rematada en la presa corresponde a la categoría jerárquica de microcuenca y sus subsecuentes delimitaciones inferiores a unidades hidrográficas. Se delimitan en total cinco unidades hidrográficas (UH) a las cuales se les calculan los parámetros de caracterización hidrográfica y se determinan sus características biofísicas y socioeconómicas. Se analizan dos imágenes satelitales LandSat 7 ETM+, de la época de secas del año 2000 y 2008, para actualizar los datos de cobertura vegetal a través del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada por sus siglas en inglés NDVI. Con la información resultante se determina la erosión hídrica potencial (166.6 ton/ha/año) y actual (7.58 ton/ha/año) conforme a la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) y la tasa de deposición anual (2.5 ton/ha/año) conforme a la metodología Unit Stream Power - based Erosion Deposition (USPED). Siguiendo la metodología ASSOD, y empleando la información generada, se delimita la distribución de las zonas degradadas, su nivel de afectación y su tendencia. La UH 4 Arroyo El Muerto es la más afectada con 88% de su superficie total en estado de degradación severa, con una tendencia a estabilizarse. A nivel de cuenca, el 24% presenta una degradación incipiente, 27 % moderada, 20% Fuerte y 29% Extrema, sin embargo entre el año 2008 y 2000 el 82% de su superficie total no muestra cambios de en su nivel de degradación, 11% muestra recuperación y solo el 7% indica un incremento de degradación. _______________ DIAGNOSIS OF THE MADIN’S DAM BASIN, STATE OF MEXICO. ABSTRACT: The objective of this work was to develop the diagnosis of degradation in The Madin´s dam basin by using the Assesment of the Status of Human-Induced Soil Degradation (ASSOD) methodology. The Madin´s dam basin is inside the Metropolitan Zone of Mexico´s Valley and is located in the limits of Atizapan de Zaragoza, Jilotzingo and Naucalpan de Juarez municipalities at the State of Mexico. It belongs to the 26th Hydrologic Region Panuco, in the Mexico´s Valley Basin and Mexico´s City Sub-basin and is divided into five hydrographic unities (UH). For the five hydrographic unities were calculated their hydrographic parameters and determined the biophysic and socioeconomic characteristics.They were analyzed two images LandSat 7 ETM+ of the dry season for 2000 and 2008 years in order to update the vegetation cover using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The byproduct was used to determine the potential (166.6 ton/ha/year) and actual (7.58 ton/ha/year) hydric erosion by using the Universal Soil Loss Equation (USLE) and the rate of deposition according to the Unit Stream Power - based Erosion Deposition (USPED) methodology (2.5 ton/ha/year). By using the ASSOD methodology and the information generated so far, there were delimited zones of degradation according to its grade of disturbance and trend. The UH 4 Arroyo El Muerto is the most affected one with 88% of its total area with severe degradation following a stable trend. The basin shows low degradation in 24% of its surface, moderate in 27%, strong in 20% and severe in 29%, nevertheless between 2008 and 2000, 82% of its surface shows no change in its degradation level, 11% has recovered and 7% increased its degradation.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1740