Data/hora: 10/06/2024 18:13:20

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Propiedades hídricas de mezclas de sustratos con diferentes proporciones y tamaños de particula	
Autores: 	Hernández Escobar, Jorge Luis.	
Data: 	2012-09-08	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Fibra de coco; Tezontle; Piedra pómez; Micromorfología; Análisis de imágenes; Retención de agua; Maestría; Edafología; Coconut fiber; Pumice; Micromorphology; Image analysis; Water holding.	
Resumo: 	Se evaluaron las propiedades hídricas (retención de agua y capacidad de aire) de  mezclas de sustratos (fibra de coco: FC, piedra pómez: PP y tezontle: T) con  micromorfología de partículas y demanda hídrica de plantas de lechuga Var.  Summertime. Los factores de estudio fueron: tamaño de partícula (1-2 mm y 2-3.36  mm) y proporción de mezcla (0:100, 25:75, 50:50, 75:25 y 100:0, FC:T y FC:PP,  respectivamente). Se determinaron las curvas de retención de agua mediante el uso de  un equipo de succión con embudos de placa filtrante. Se realizaron láminas delgadas  de las mezclas de sustratos para evaluar la porosidad y la distribución de partículas.  Las mezclas con mejor retención de agua y capacidad de aireación se probaron en  plantas de lechuga bajo condiciones de invernadero. Los resultados mostraron que las  propiedades hídricas varían en el mismo material con diferente tamaño de partícula y  proporción de mezcla, debido a que las partículas presentan diversas distribuciones (en  bandas y aleatoria). La mezclas en las que se presentó un mejor desarrollo y calidad de  plantas de lechuga fueron FC:T y FC:PP 75:25 que corresponden a los sustratos donde  las partículas se separaron en capas cada una con alto porcentaje de agua disponible o  alta capacidad de aire. Las propiedades físicas de los sustratos pueden ser aditivas,  sustractivas o promedios dependiendo del tipo de mezcla y del tamaño de partícula, por  lo que la selección de la mezcla de sustrato debe de estar en función de las  necesidades hídricas de las plantas._________Water properties (holding water and aeration capacity) of mixtures of growing media  (coconut fiber: FC, pumice: PP and tezontle: T) with particle micromorphology and  demand of water lettuce plants Var. Summertime were evaluated. The factors were  particle size (1-2 mm and 2-3.36 mm) and ratio of mixture (0:100, 25:75, 50:50, 75:25  and 100:0, FC: FC and T: PP, respectively). Water retention curves using an equipment  with suction funnels crucible were determined, and thin sections of mixtures of growing  media to evaluate porosity and distribution of particles were elaborated. Mixtures with  higher water holding capacity and aeration were tested in lettuce plants on greenhouse  conditions. Results showed that properties of holding water vary in the same material  with different particle size, proportion and mixing, because the particles have different  distributions pattern (random and banded). The mixture with better development and  quality of lettuce plants were FC:T and FC:PP 75:25, where the particles were   separated into layers, each one with either higher percentage of available water or  aeration capacity. Physical properties of growing media may be additive, subtractive or  average depending on the type of mixing and particle size is; therefore, mixture of  growing media most be in function of plant holding water necessities.	
Tipo: 	Tesis	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1500