Data/hora: 10/06/2024 16:33:13

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'¹	
Autores: 	Ramos,Hamilton Humberto; Matuo,Tomomassa; Bernardi,José Augusto; Gonzalez Maziero,José Valdemar.	
Data: 	2002-12-01	
Ano: 	2002	
Palavras-chave: 	Agrotóxicos; Pulverizador; Pontas de pulverização.	
Resumo: 	O presente trabalho tem como objetivo avaliar algumas das características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'. Avaliaram-se os tamanhos de gotas das pontas D3, D4, D5, D6 e D8 nas pressões de 703, 1.055, 1.406, 1.758, 2.110, 2.461 e 2.813 kPa (100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 psi), por meio de um equipamento laser marca Malvern, modelo Mastersizer. Avaliou-se, também, a vazão dessas pontas às pressões de 703, 1.125, 1.406, 1.828, 2.110, 2.532 e 2.813 kPa (100, 160, 200, 260, 300, 360 e 400 psi), comparando-as com as especificadas pelo fabricante. As gotas produzidas por todas as pontas, em todas as pressões analisadas, caracterizaram uma pulverização muito fina, o que, na agricultura, pode potencializar perdas por evaporação e deriva. Para todas as pontas, exceto para a D8 nas pressões de 1.828, 2.532 e 2.813 kPa, a diferença entre vazão observada e a especificada pelo fabricante foi superior a 5%. Concluiu-se que as pontas, além de não possuírem vazão uniforme, podem provocar a contaminação do aplicador e do ambiente em virtude do espectro de gotas produzido.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300010	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87052002000300010	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.61 n.3 2002	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess