Data/hora: 11/06/2024 12:49:49

Provedor de dados: 	63	
País: 	Brazil	
Título: 	Curvas de secagem de sementes de milho utilizando o método intermitente	
Autores: 	Villela,F.A.; Silva,W.R. da.	
Data: 	1992-01-01	
Ano: 	1992	
Palavras-chave: 	Secagem; Curvas de secagem; Milho.	
Resumo: 	O presente trabalho teve por objetivo determinar as curvas de secagem de sementes de milho, para diferentes temperaturas do ar, durante a secagem intermitente. Foram utilizados três lotes de sementes de milho do hibrido duplo AG-162 e um secador marca D'Andréa, modelo D-200. As temperaturas do ar de secagem empregadas foram de 70, 80 e 90°C. As seguintes determinações foram realizadas: teor de água das sementes, temperatura do ar de secagem, temperaturas da massa de sementes na câmara de secagem e na saída do secador, umidade relativa do ar e temperatura do ar ambiente. Considerando temperaturas do ar de secagem de 70, 80 e 90°C e reduções do teor de água de 16,5% para 13,0%, os resultados permitem as seguintes conclusões: a) as curvas de secagem de sementes de milho, utilizando o método intermitente, podem ser representadas por funções lineares, b) o aumento da velocidade de secagem e a redução do tempo total de exposição das sementes ao ar aquecido podem ser obtidos pela elevação da temperatura do ar de secagem.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161992000400019	
Editor: 	São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"	
Relação: 	10.1590/S0103-90161992000400019	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Scientia Agricola  v.49 n.spe 1992	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess