Data/hora: 10/06/2024 07:56:47

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Demanda energética na subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Autores: | Salvador,Nilson; Benez,Sérgio Hugo; Mion,Renildo Luiz.
Data: | 2009-12-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Subsolador; Compactação; Potência disponível; Hastes.
Resumo: | A subsolagem é uma das operações mecanizadas de elevado custo e demanda energética por área, tradicionalmente utilizada pelos agricultores antes do preparo do solo na descompactação de camadas adensadas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. Os sistemas de preparo periódico foram: aração com discos; aração com discos mais uma gradagem de nivelamento; grade aradora; grade aradora mais gradagem de nivelamento e escarificação. O trator utilizado como fonte de potência no experimento foi um Valmet 128 (4x2tda). A demanda energética por área foi menor na subsolagem realizada depois do preparo periódico do solo, proporcionando uma economia de 21,9%. A realização da subsolagem depois do preparo periódico do solo resultou numa diminuição da exigência de força de tração em 21,1% e da potência disponível na barra de tração em 15%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900018
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782009000900018
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.39 n.9 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess