Data/hora: 02/06/2024 09:48:30

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora de feijão
Autores: | Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Leandro Daniel; Reis,Gustavo Naves dos; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Cortez,Jorge Wilson.
Data: | 2008-08-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Colheita mecanizada; Consumo de combustível; Perdas na colheita.
Resumo: | A colheita mecanizada do feijão apresenta altos custos. Além disso, as características botânicas e a alta tendência ao acamamento do feijoeiro dificultam o uso de colhedoras combinadas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora-trilhadora de feijão e quantificar as perdas ocasionadas durante a colheita, em Jaboticabal, SP. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 3, combinando-se dois sistemas de preparo de solo (convencional e plantio direto) e três velocidades teóricas de trabalho (V1, V2 e V3, correspondendo a 4,0; 4,9 e 5,8km h-1, respectivamente), com quatro repetições, totalizando 24 observações. O nível de ruído, os consumos volumétrico e ponderal, a taxa de alimentação da máquina, a matéria seca e a densidade da palhada, as perdas na plataforma da recolhedora e totais não são influenciadas pelos sistemas de preparo do solo (preparo convencional e plantio direto) e pelas velocidades de trabalho. As perdas ocorridas no sistema de trilha, separação e limpeza são menores na velocidade de 4,9km h-1.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000500013
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782008000500013
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.38 n.5 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess