Data/hora: 03/06/2024 02:14:49

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho de válvulas antigotas e microaspersores
Autores: | Sandri,Delvio; Bessa,Kady S. E.; Mesquita,Márcio; Prado,Lazaro C. R. A.
Data: | 2010-08-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Equação vazão x pressão; Microaspersor; Estufa; Irrigação.
Resumo: | Nos últimos anos, foram introduzidos novos modelos de dispositivos para cultivo em ambiente protegido, como as válvulas antigotas e microaspersores, necessitando-se avaliar o desempenho dos mesmos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho hidráulico de válvulas antigotas novas e usadas, sob baixa e alta pressão, em microaspersores do grupo modular e modelo Hadar. O CVf e CVq do conjunto microaspersor e válvula antigotas de baixa pressão e somente o microaspersor modular foram classificados como ruins ou inaceitáveis e a válvula anti-gotas modular de alta pressão nova como inaceitável. A válvula Hadar apresentou o melhor desempenho para todas as pressões de serviço. As válvulas avaliadas abriram em pressões inferiores às indicadas pelos seus fabricantes. O tempo de uso interferiu no desempenho das válvulas antigotas modular de baixa pressão, sendo o modelo novo o que apresentou menor índice de CVf para a pressão de abertura e fechamento.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400007
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000400007
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.4 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess