Data/hora: 03/06/2024 05:12:09

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda energética nas operações mecanizadas na silagem de milho no sistema de "silo bag"	
Autores: 	Seki,André S.; Benez,Sérgio H.; Silva,Paulo R. A.; Yano,Élcio H.; Mello,Luiz M. M.	
Data: 	2009-09-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Consumo de energia; Ensilagem; Grão úmido.	
Resumo: 	Foi avaliado o consumo energético das operações mecanizadas envolvidas na produção de silagem de planta inteira e silagem de "grão úmido" de milho, tendo como referência o processamento seco desse cereal. O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas, e nas instalações da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas no tempo (três épocas de colheita: silagem de planta inteira, silagem de "grão úmido" e colheita de grãos secos), com 10 repetições. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa ESTAT, pelo teste de média de Tukey, a 5% de probabilidade. A silagem de planta inteira teve o maior consumo de combustível por área. A secagem dos grãos de 15,5% para 13% foi responsável por 87% do gasto de energia por área. A silagem de "grão úmido" demandou o menor uso de energia por área nas operações mecanizadas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300009	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162009000300009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.29 n.3 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess