Data/hora: 03/06/2024 04:52:42

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Utilização do tanque Classe A para a estimativa da evapotranspiração de referência dentro de casa de vegetação	
Autores: 	Fernandes,Carolina; Corá,José E.; Araújo,Jairo A. C. de.	
Data: 	2004-04-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Evapotranspiração de referência; Coeficiente de tanque.	
Resumo: 	O trabalho teve como objetivos estimar a evapotranspiração de referência (ETo) dentro e fora de casa de vegetação, pelo método do tanque "Classe A", utilizando-se de dois valores de Kp e estabelecer correlações entre a ETo, dentro e fora da casa de vegetação, buscando evitar a instalação do tanque "Classe A" dentro da mesma. O experimento foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal - SP. Instalaram-se dois tanques "Classe A", um dentro e outro fora da casa de vegetação. Para o tanque instalado dentro da casa de vegetação, utilizaram-se dois coeficientes de tanque: Kp = 0,7 e Kp = 1,0. Para o tanque instalado fora da casa de vegetação utilizou-se Kp = 0,85. Constatou-se que a ETo dentro da casa de vegetação foi menor que a estimada fora da mesma. Recomenda-se a instalação do tanque "Classe A" dentro da casa de vegetação para a estimativa da ETo, utilizando-se de Kp = 1,0.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100006	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162004000100006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.24 n.1 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess