Data/hora: 03/06/2024 03:17:29

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Qualidade de sementes de soja em função do horário de colheita e do sistema de trilha de fluxo radial e axial	
Autores: 	Marcondes,Maria C; Miglioranza,Édison; Fonseca,Inês C. de B.	
Data: 	2010-04-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Glycine max; Qualidade; Desempenho de colhedora.	
Resumo: 	O trabalho objetivou avaliar dois tipos de colhedoras, de fluxo radial e axial, em relação à qualidade física e fisiológica de sementes de duas cultivares de soja, BRS 184 e BRS 133, colhidas em dois horários, às 10 e 18 horas. A colhedora de fluxo radial trabalhou a 5,0 km h-1 , com o cilindro batedor a 750 rotações por minuto (rpm). A colhedora de fluxo axial trabalhou a 8,0 km h-1, e rotor com 650 rpm. Para a avaliação da qualidade física e fisiológica das sementes, foram realizados testes de germinação, envelhecimento acelerado, tetrazólio, dano mecânico (hipoclorito), umidade de campo e laboratório, sementes quebradas (bandinha) e pureza. A colheita realizada às 18 horas, com grau de umidade menor que 12%, ocasionou maiores danos mecânicos nas sementes da cultivar BRS 184. A colhedora de sistema de fluxo axial resultou em sementes de melhor qualidade fisiológica para a cultivar BRS 184, e em menores percentuais de sementes quebradas e maior pureza para ambas as cultivares, comparativamente à colhedora de sistema de trilha com fluxo radial.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200014	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000200014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.2 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess