Data/hora: 10/06/2024 19:09:41

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Produtividade do arroz irrigado por aspersão em função do espaçamento e da densidade de semeadura
Autores: | CRUSCIOL,CARLOS ALEXANDRE COSTA; MACHADO,JOSÉ RICARDO; ARF,ORIVALDO; RODRIGUES,RICARDO ANTONIO FERREIRA.
Data: | 2000-06-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Culturas; Componentes da produção; Fenologia; Irrigação; Desenvolvimento da planta.
Resumo: | Com o objetivo de estudar o efeito de três espaçamentos entre fileiras (30, 40 e 50 cm) e três densidades de semeadura (100, 150 e 200 sementes viáveis/m²) sobre o desenvolvimento da planta, os componentes da produção e a produtividade do arroz irrigado por aspersão até a tensão de reposição de água de -0,070 MPa, foi instalado um experimento em condições de campo, em um Latossolo Vermelho-Escuro, epieutrófico, textura argilosa, em Selvíria, MS. A cultivar avaliada foi a IAC 201. Esta cultivar apresenta suscetibilidade ao acamamento, no sistema de irrigação por aspersão, até uma tensão de reposição de água, no solo, de -0,070 Mpa. O número de colmos e de panículas é incrementado com a redução do espaçamento. A densidade de 100 sementes/m² é a mais indicada para a cultivar IAC 201 irrigada por aspersão, por proporcionar menor gasto de sementes. O espaçamento de 30 cm entre fileiras de plantas proporciona maior produtividade de grãos da cultivar IAC 201 no sistema de irrigação por aspersão.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600004

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2000000600004
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.35 n.6 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess