Data/hora: 02/06/2024 09:26:28

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Mobilidade de metais pesados em solo tratado com resíduo siderúrgico ácido
Autores: | Amaral Sobrinho,N. M. B.; Velloso,A. C. X.; Costa,L. M.; Oliveira,C.
Data: | 1998-06-01
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Metal pesado; Resíduo siderúrgico; Mobilidade iônica.
Resumo: | Amostras do horizonte Bt de um Podzólico Vermelho-Amarelo (PV), predominante no aterro-piloto de resíduos industriais (ARSI) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), foram acondicionadas, em 1992, em colunas de vidro com 5,4 cm de diâmetro e 37 cm de altura. Sobre essas amostras de solo foram colocadas amostras de um resíduo ácido da CSN na proporção solo-resíduo de 4:1 (conforme a concepção básica do projeto do ARSI). Tal sistema resíduo-solo foi lixiviado com 50 volumes-poro de água deionizada, com pH 4,5, com o objetivo de avaliar a movimentação de Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd e Pb nas colunas. Depois da lixiviação, removeu-se o resíduo do topo das colunas, e seccionaram-se as amostras de solo em 4 partes iguais. Os metais pesados das amostras do resíduo e do solo foram extraídos seqüencialmente. 0 Pb, Cu e Cr mobilizados do resíduo ficaram retidos nos primeiros 5 cm da coluna de solo. 0 Zn, Mn, Ni e Cd tiveram aumento da concentração em profundidade. Nos efluentes das colunas com o resíduo, foram observadas concentrações de Mn e Ni bem superiores aos padrões permitidos pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA, 1985).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000200021
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06831998000200021
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.22 n.2 1998
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess