Data/hora: 10/06/2024 16:22:24

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Emissão de metano por decomposição de resíduo florestal inundado	
Autores: 	Zanoni,Maria M. V.; Zanatta,Josiléia A.; Dieckow,Jeferson; Kan,Akemi; Reissmann,Carlos B.	
Data: 	2015-02-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Solo alagado; Fitomassa; Decomposição anaeróbica; Metanogênese; Gases do efeito estufa.	
Resumo: 	A construção de represas pode aumentar a emissão de gases do efeito estufa (GEE), principalmente metano (CH4) pela decomposição anaeróbica dos resíduos florestais, como galhos, ramos, folhas e miscelânea inundados. Objetivou-se, neste estudo, avaliar a emissão de CH4 após a inundação do solo coberto com resíduos florestais. Unidades experimentais foram construídas com tubos de PVC contendo solo e diferentes combinações de dose (0; 21,2; 42,3 e 64,1 Mg ha-1) e tipo de resíduos (folhas, ramos e miscelânea, galhos e composição original) e água de rio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com arranjo fatorial e três repetições. As taxas de emissão de CH4 foram monitoradas em 19 eventos durante um ano (Fevereiro/2012 a Março/2013). Cerca de 75 dias após a incubação do solo com resíduos florestais verificou-se aumento das emissões de CH4, ocorrendo dois picos de emissão, aos 111 e aos 249 dias. A emissão acumulada de CH4 no primeiro ano de alagamento foi de 200 g C m-2 na dose zero, passando a valores próximos a 400 g C m-2 nas doses de 21,2 Mg ha-1 e maiores, não havendo efeito do tipo de resíduo, apenas da dose, como fator isolado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200173	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v19n2p173-179	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.2 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess