Consulta: creatorFacets:"Lyra,Gustavo B."
Registros recuperados: 9
Data/hora: 03/06/2024 02:46:08

Média diária do déficit de pressão de saturação do vapor d'água do ar e sua influência na vapotranspiração de referência pelo modelo de penman-monteith (FAO 56) em Piracicaba - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Lyra,Gustavo B.; Pereira,Antonio R.; Sediyama,Gilberto C.; Lyra,Guilherme B.; Santiago,Alailson V.; Folegatti,Marcos V.
Utilizando-se como padrão as medidas lisimétricas de um gramado, avaliaram-se os resultados de estimativas de ETo obtidas com Dar_méd oriundos de 14 métodos para seu cálculo. Tais comparações permitiram separar os métodos de cálculo de Dar_méd em três grupos, ou seja: um grupo resultou sempre em superestimativa de ETo; em outro, a tendência foi de sempre subestimar, e no último a tendência foi de superestimar valores baixos (&lt; 4,5 mm dia-1) e de subestimar valores altos de ETo. Não foram observadas diferenças significativas (teste t; p &lt; 0,05) de ETo, em função dos métodos de Dar_méd ao utilizar a média horária da temperatura e/ou umidade relativa do ar em relação aos determinados com a média dos valores máximo e mínimo desses elementos. Dos métodos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de saturação do vapor d'água; Equação combinada; Análise de sensibilidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200011

Crescimento e fotossíntese de cana-de-açúcar em função de variáveis biométricas e meteorológicas
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Junior,Ricardo A.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Teodoro,Iêdo; Santos,Marcos A. dos; Porfirio,Anthony C. S.
O crescimento da cana-de-açúcar pode ser obtido por modelos biofísicos em que a fotossíntese bruta (FB) é obtida em função da radiação solar. O objetivo do trabalho é avaliar variedades de canas-de-açúcar em regime irrigado em relação à radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAINT) e a estimativa da FB acumulada. Para isto, conduziu-se um estudo na Universidade Federal de Alagoas, entre 2008 e 2009, com variedades de cana RB. Foram realizadas medidas biométricas, variáveis de produção e dos elementos meteorológicos. A irradiância fotossintética (RFA) interceptada foi obtida pela diferença entre RFA e RFA transmitida (RFAT). A RFAT foi determinada pela Lei de Beer. Na estimativa da FB diária usou-se uma integração numérica, com uma abordagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação fotossintética; Modelos de crescimento; Saccharum spp.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100012

Modelagem do crescimento de cultivares de cana-de-açúcar no período de formação da cultura
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Evandro L. da S.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Lyra,Gustavo B.; Silva,Thieres G. F. da; Boehringer,Davi.
Este estudo teve como objetivo ajustar modelos de crescimento ao acúmulo de matéria seca da parte aérea da cana-de-açúcar durante o período de formação da cultura, para as cultivares RB92579, RB867515, RB928064 e RB855453. Dados de matéria seca foram obtidos durante a execução de experimento em condições de campo entre 26/08/11 e 18/05/12. Os dados experimentais foram coletados a partir dos 45 dias após o plantio, em intervalos de uma ou duas semanas, totalizando 17 datas de amostragem. Os valores obtidos foram submetidos à análise de regressão não linear para determinação dos parâmetros dos modelos expolinear, logístico e Gompertz. Todos os modelos avaliados foram capazes de simular adequadamente o acúmulo de matéria seca pelas cultivares ao longo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Modelos de crescimento; Análise de crescimento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000009

Growth, production and yield of common bean under water replacement levels
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Ivomberg D.; Lyra,Guilherme B.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Ferraz,Rener L. de S.; Cavalcante Júnior,Constantino A.
ABSTRACT The bean is a world-class crop and requires adequate water management for higher yield. The objective of this study was to evaluate the growth and the production and to fit multiple regression models to estimate the production components, total biomass accumulation and grain yield of ‘Rosinha’ bean under levels of replacement of evapotranspired water. The experimental design was randomized blocks with four repetitions. Treatments consisted of fractions of crop evapotranspiration (25, 50, 75, 100, 125 and 150% ETc). Growth variables (plant height, number of leaves, leaf area per plant, leaf area index, stem dry mass and leaf dry mass) and production components (number of pods per plant, pod length, pod diameter, pod dry mass, total biomass, pod...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Irrigation; Multivariate.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000754

Eficiência do uso da radiação em cultivos de milho em Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Junior,Ricardo A.; Souza,José L. de; Teodoro,Iêdo; Lyra,Gustavo B.; Souza,Renan C. de; Araújo Neto,Renato A. de.
O milho foi cultivado em três sistemas de manejo: i) cobertura de capim; ii) plástico na entrelinha e iii) cultivo tradicional (solo nu). Com o objetivo de determinar a eficiência do uso da radiação (EUR) mediram-se componentes da radiação solar (incidente e transmitida) em dossel de milho. A irradiação fotossintética (HF) incidente foi considerada equivalente a 44% da irradiação solar global. A HF transmitida (HFT) foi estimada utilizando-se a lei de Beer para radiação aplicada a um dossel vegetal (HFT = HF exp(-k IAF)), com coeficiente de extinção da luz (k) ajustado de uma função exponencial, que relacionou a fração da HFT (HFT/HF) e o índice de área foliar (IAF). A HF interceptada (HFI) foi calculada por diferença (HFI = HF - HFT). Estimou-se a EUR por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento de plantas; Radiação fotossintética; Índice de área foliar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300012

Componentes da radiação solar em cultivo de tomate sob condições de ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ligia S.; Souza,José L. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Lyra,Gustavo B.; Ferreira Junior,Ricardo A.; Lima,Vera L. A. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o saldo de radiação e a irradiação solar e fotossintética em condições de ambiente protegido cultivado com o tomateiro e suas relações com a irradiação solar do ambiente externo. O tomateiro foi cultivado em casa de vegetação não climatizada, com cobertura de polietileno de 0,12 mm de espessura. A irradiação solar (Rgi), o saldo de radiação (Rni) e a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos foram obtidos por radiômetros ligados a um datalogger instalado no interior do ambiente protegido. Os dados externos (irradiância solar global, Rg) foram coletados na Estação Agrometeorológica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. O ambiente protegido promoveu redução na irradiação solar expressa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicum esculentum; Casa de vegetação; Transmitância.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700006

Coeficiente de rugosidade de Manning para o rio Paracatu
Provedor de dados: 91
Autores: Lyra,Guilherme B.; Cecílio,Roberto A.; Zanetti,Sidney S.; Lyra,Gustavo B.
Pela teoria do escoamento em canais abertos, o coeficiente de rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. Uma das dificuldades da aplicação da equação de Manning é a definição do seu coeficiente de rugosidade em rios e canais, razão pela qual o presente estudo tem como objetivo, estimar o coeficiente de rugosidade de Manning para os períodos de vazão mínima e máxima média mensal, em alguns trechos do rio Paracatu, e propor um modelo baseado em redes neurais artificiais para estimar o coeficiente de rugosidade. O coeficiente foi determinado em função das características geométricas do canal (área molhada, raio hidráulico e declividade do canal) e das séries de vazão de seis postos fluviométricos do rio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão; Condutos livres; Redes neurais artificiais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400001

Modelos de Zolnier e Campbell-Norman para estimativa da temperatura do ar no Rio de Janeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira-Júnior,José F. de; Lyra,Gustavo B.; Mendes,Lislaine S.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Métodos empíricos; Regressão linear simples; Série temporal.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800727

Energy conversion efficiency in sugarcane under two row spacings in northeast of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Ricardo A.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Escobedo,João F.; Santos,Marshall V. C.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil cover; Specific heat of combustion; Radiation use efficiency.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800741