Consulta: creatorFacets:"Pereira,Geraldo M."
Registros recuperados: 12
Data/hora: 03/06/2024 04:26:44

Drip pulses and soil mulching effect on american crisphead lettuce yield
Provedor de dados: 70
Autores: Almeida,Willian F. de; Lima,Luiz A.; Pereira,Geraldo M.
ABSTRACT An experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of Lavras cultivated with American lettuce, cv. Raider-Plus. The aim of this study was to evaluate the effects of irrigation water depths applied by drip pulses and of soil coverage on crop yields and efficiency of water use. The experimental design used was randomized blocks with eight treatments and three replications, totaling twenty-four plots. The treatments consisted of soil with and without coverage (double-sided white and black plastic) associated with four irrigation management levels. Irrigation management consisted in reposition of irrigation depths based on crop evapotranspiration (ETc) with D1-100% of ETc, applied continuously (control), and D2 - 100% of ETc, D3 -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water-use efficiency; Greenhouse; Water depth.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601009

Desempenho de bomba centrífuga operando com água residuária do processamento do café
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Jacinto A.; Aquino,Reinaldo F.; Pereira,Geraldo M.; Rodrigues,Reginaldo C.; Campos,Thiago B.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho de bomba centrífuga no recalque de águas residuárias provenientes do processamento do café, especificamente do descascamento e da demucilagem. Montou-se uma bancada, composta por caixas d'água, tubulações, válvulas, medidores de vazão e de pressão, e uma motobomba para a realização dos ensaios. Esses consistiram em aberturas parciais do registro, na saída da bomba, e medições da vazão e da pressão desenvolvida, e da energia consumida. Tais procedimentos foram realizados, primeiro, utilizando água pura, e depois com águas residuárias, em suas concentrações originais e com diversos graus de diluições. Os ensaios mostraram quedas acentuadas de altura manométrica e de rendimento, e aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bomba hidráulica; Rendimento; Potência.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100009

Comportamento da alface tipo americana sob diferentes tensões da água no solo, em ambiente protegido
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Silvânio R. dos; Pereira,Geraldo M.
Visando a definir critérios para o manejo da irrigação para alface tipo americana, cv. Raider, esse trabalho foi desenvolvido para avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre o comportamento produtivo da cultura, em ambiente protegido, na região de Lavras - MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em blocos casualizados, tendo quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de seis tensões de água no solo como indicativas do momento de irrigar. As tensões preestabelecidas foram 15; 30; 45; 60; 75 e 90 kPa, à profundidade de 0,15 m. Os resultados permitiram concluir que, no emprego de tensões em torno de 15 kPa, há tendência em obter plantas mais altas, com maior peso de matéria fresca comercial e menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300009

Níveis de déficit hídrico em diferentes estádios fenológicos da cultura da berinjela (Solanum melongena L.)
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Santana,Márcio J. de; Pereira,Geraldo M.; Pereira,Joelma R. Durão; Queiroz,Tadeu M. de.
Os efeitos de diferentes níveis de déficit hídrico, aplicados em dois estádios fenológicos da cultura da berinjela, foram avaliados por meio de um experimento conduzido em casa de vegetação, no Departamento de Engenharia, da Universidade Federal de Lavras, em Lavras - MG. Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 4, sendo duas fases fenológicas (pós-transplante/abertura da gema floral e formação de frutos/colheita) e quatro níveis de déficit hídrico (100; 80; 60 e 40% da evapotranspiração), totalizando oito tratamentos, com seis repetições. Avaliaram-se o diâmetro de caule, altura das plantas e número de folhas em diferentes épocas, produção e número de frutos. Os resultados mostraram que a produção e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de água; Irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200010

Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002

Efeito da irrigação sobre o rendimento produtivo da alface americana, em cultivo protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Joaquim A. de; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Costa,Gustavo G.; Vilas Boas,Renato C.; Yuri,Jony E.
Visando reduzir as dificuldades do produtor no cultivo da alface americana, especificamente quanto à falta de informações técnicas sobre a quantidade de água a ser aplicada, objetivou-se estudar o efeito de diferentes lâminas de água referentes às características produtivas da alface americana. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Lavras, no período de março a maio de 2008, em casa de vegetação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco fatores de evaporação, correspondentes a 0,30, 0,60, 0,90, 1,20 e 1,50 EVm (lâmina evaporada), baseado na lâmina evaporada de um minitanque. Os resultados permitiram concluir que o número de folhas internas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuta sativa L.; Lâmina de irrigação; Ambiente protegido.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800002

Desenvolvimento e produção de duas cultivares de cebola irrigadas por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Boas,Renato C. Vilas; Pereira,Geraldo M.; Souza,Rovilson J. de; Geisenhoff,Luciano O.; Lima Júnior,Joaquim A. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre o desenvolvimento e produção de duas cultivares de cebola irrigadas por gotejamento. O experimento foi conduzido na área experimental do DAG/UFLA, no período de junho a outubro de 2008; o delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 6, com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de duas cultivares de cebola, cultivar híbrida Optima F1 e cultivar não híbrida Alfa Tropical, além de seis tensões da água no solo, 15, 25, 35, 45, 60 e 75 kPa. Concluiu-se que o híbrido Optima F1 apresentou melhores respostas com relação às seguintes características analisadas: produtividade total de bulbos, produtividade de bulbos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Irrigação localizada; Tensão da água no solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700002

Desempenho de cultivares de cenoura em função da água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Junior,Joaquim A.; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Silva,Wellington G. da; Vilas Boas,Renato C.; Souza,Rovilson J. de.
RESUMO Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre a produção de duas cultivares de cenoura irrigadas por gotejamento. O experimento foi conduzido em Lavras, Minas Gerais (21º 14' S, 45º 00' W e 918,8 m), no período de julho a outubro de 2010. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 6, com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de duas cultivares de cenoura, cultivar não híbrida Nantes e cultivar hibrida Nayarit F1, além de seis níveis críticos de tensão da água no solo, 15, 25, 35, 45, 60 e 75 kPa. Com os resultados concluiu-se que o híbrido Nayarit F1 apresentou melhores respostas com relação às seguintes características analisadas: produtividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota L.; Irrigação localizada; Tensiômetro.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500007

Performance hidráulica e perfil de distribuição de água de dois modelos do miniaspersor Supermamkad
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H. F.; Mello,Carlos R. de; Pereira,Geraldo M.
A principal finalidade de ensaios de equipamentos utilizados em sistemas de irrigação por aspersão, consiste na determinação das características hidráulicas e na análise de seu desempenho. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho de dois modelos do miniaspersor supermamkad, modelo amarelo regulado e não-regulado e violeta não-regulado. Os testes visaram à determinação dos seguintes parâmetros: coeficiente de variação de fabricação (CVF), raio molhado, perfil de distribuição de água e relação vazão versus pressão. Simulou-se tambémo melhor espaçamento considerando-se as condições utilizadas para hortaliças. As análises mostraram que todos os modelos testados apresentaram o CVF inferior a 5%, o que os classifica como de categoria A. Constatou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Características hidráulicas; Coeficiente de variação de fabricação; Uniformidade de distribuição; Hydraulic characteristics; Manufacturing variation coefficient; Distribution uniformity.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300004

Comportamento da cultura do tomateiro sob diferentes tensões de água no solo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Nelson S. A. de; Pereira,Geraldo M.; Alvarenga,Marco A. R.; Mattioli,Wesley; Carvalho,Jacinto de A.
A cultura do tomateiro corresponde a uma atividade expressiva no Brasil, bastante exigente em água e, sob cultivo protegido, a irrigação deve ser usada para o suprimento hídrico total. O manejo adequado da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das plantas mas, também, por minimizar problemas com doenças e lixiviação de nutrientes, além de gastos desnecessários com água e energia. Visando definir critérios para o manejo da irrigação, avaliou-se, através deste trabalho, o efeito de diferentes tensões de água no solo sobre o comportamento produtivo do tomateiro de crescimento indeterminado, híbrido Raísa N, em ambiente protegido, na região de Lavras, MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Irrigação por gotejamento; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300008

Comportamento produtivo e econômico da alface americana em função de diferentes lâminas de água
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Joaquim A. de; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Silva,Welligton G. da; Vilas-Boas,Renato C.; Lobato,Allan K. S.
Visando às dificuldades encontradas pelo produtor no cultivo da alface (Lactuta sativa L.) americana, cv. Laureau, especificamente quanto à falta de informações técnicas sobre quantidade de água a aplicar, objetivou-se estudar o efeito de diferentes lâminas de água sobre o comportamento produtivo e econômico da alface americana. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Lavras, no período de outubro a dezembro de 2008, em casa de vegetação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco fatores de evaporação, correspondentes a 0,30, 0,60, 0,90, 1,20 e 1,50 EVm, baseados na lâmina evaporada de um minitanque. Os resultados permitiram concluir que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuta sativa L.; Lâmina econômica; Casa de vegetação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100008

Perda de carga em tubos de PVC conduzindo água residuária do processamento de café
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Aquino,Reinaldo F.; Pereira,Geraldo M.; Rodrigues,Reginaldo C.; Campos,Thiago B.
Visando determinar a perda de carga distribuída e avaliar a variação dos coeficientes de atrito das equações Universal e de Hazen-Williams em tubulações comerciais de PVC, conduzindo águas residuárias do processamento do café (descascamento e demucilagem), ensaios foram conduzidos no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, em que os resultados apontaram aumento do fator de atrito "f" e, conseqüentemente, da perda de carga, de 5 a 35% para águas residuárias da demucilagem e de 2 a 11% para água de descascamento, em relação à água pura, para tubulações de 75 e 25 mm, respectivamente. Ocorreu redução na perda de carga com a diluição das águas residuárias. O coeficiente "C", da equação de Hazen-Williams,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de atrito; Irrigação pressurizada; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700001