Consulta: subjectFacets:"Hidrologia"
Registros recuperados: 40
Data/hora: 03/06/2024 01:34:04

Recursos hídricos na Mata Atlântica: estudo de caso do Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, Cunha - SP
Provedor de dados: 25
Autores: Arcova, Francisco Carlos Soriano Arcova; Cicco, Valdir de; Ranzini, Maurício; Santos, João Batista Amaro dos; Forti, Maria Cristina.
The Forestry Institute of São Paulo State have been studying the water and forest relationships in Laboratory of Forest Hydrology Walter Emmerich at Cunha in the Serra do Mar State Park in the last three decades. From the obtained long-term data the knowledge about the hydrologic cycle and hydrochemical processes are being deepen within the Atlantic Forest. The starting point of these researches is the named “hydrometric method of experimental catchments” which monitors three catchments covered with secondary natural forest. In this paper it is presented a synthesis of the relevant results obtained up to now whose objective is to show the importance of the Atlantic Forest conservation for the maintenance of the Serra do Mar mountain range water resources.
Tipo: Article
Palavras-chave: Hidroquímica; Mata Atlântica; Serra do Mar; Hidrologia; Alto Vale do Paraíba do Sul.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/78

Respostas fisiológicas de dois clones de eucalipto submetidos a diferentes potenciais  hídricos
Provedor de dados: 25
Autores: Tonello, Kelly Cristina; Teixeira Filho, José.
For the growth, development and hydrology of Eucalyptus plantation understanding, it’s necessary to know the factors that control the water flows. Aiming to improve hydrologic models of water balance on basins with planted forests, this work evaluates transpiration behavior and leaf water potential in two eucalyptus clones. Leaf water potential (Ψb) and climatic parameters had been related to foliar transpiration (E). In general, the changes with Ψb minor had shown to minor variation and throughout the day. One noticed behavior differentiated between the two clones in reply to the Ψb, total incident radiation (RIT) and vapour pressure deficit (DPVS). Clone A presented E average 76% greater in -0,5MPa when compared with clone B, indicating highest...
Tipo: Article
Palavras-chave: Ecofisiologia vegetal; Balanço hídrico; Hidrologia; Transpiração.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/112

Histórico e Sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: Geoprocessamento e Hidrologia
Provedor de dados: 25
Autores: Batista, G. T.; Targa, M. S.
Apresentado na forma de seminário no Encontro de Iniciação Científica da Universidade de Taubaté em ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS e CIENTÍFICAS | ENIC | MPG | SEMEX Para alunos, professores, pesquisadores e comunidade em geral, na 4ª FEIRA - DIA 17 DE OUTUBRO de 2012.
Tipo: Presentation
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Hidrologia; Recursos hídricos; Bacia hidrográfic.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/2315/251

Estudo Hidrológico da Bacia do Rio Una: Subsídios para estabelecimento de planos de macrodrenagem no Vale do Paraíba do Sul - SP.
Provedor de dados: 25
Autores: Targa, Marcelo Santos.
O presente trabalho tem como objetivo propor uma metodologia de estudo hidrológico para a bacia do rio Una na região do Vale do Paraíba do Sul, SP com vistas a gerar subsídios para uma futura implantação de plano de macrodrenagem.  Preconiza-se nessa metodologia a realização de campanhas de campo para determinação de vazões e  nível de sedimentos, leitura de instrumentos de monitoramento automático, determinação de características de infiltração dos solos, atividades de laboratório para determinação das propriedades físicas das amostras de solo, coleta de dados em postos meteorológicos, caracterização morfométrica das bacias e atividades relativas ao processamento e integração dos dados. Espera-se com a realização de estudos dessa natureza, conhecer como o...
Tipo: Article
Palavras-chave: Macrodrenagem; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/2315/149

Variabilidade espacial e temporal da precipitação pluvial na bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite-GO
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Eduardo H. M. dos; Griebeler,Nori P; Oliveira,Luiz F. C. de.
A precipitação pluvial constitui-se na principal variável hidrológica de entrada do ciclo hidrológico e para conhecimento da variabilidade espacial e temporal como informação básica para estudos hidrológicos, manejo de bacias hidrográficas, gestão de recursos hídricos, dentre outros. Os recursos hídricos superficiais produzidos nessa bacia são essenciais ao desenvolvimento do eixo Goiânia-Anápolis-Brasília e, recentemente, com o aumento da demanda hídrica, tem sido relatados conflitos pelo uso da água. Dessa maneira, tem-se que o desenvolvimento de estudos hidrológicos visando ao melhor entendimento e aproveitamento dos recursos hídricos é estratégico para o desenvolvimento da região. Nesse sentido, objetivou-se com este estudo mapear a precipitação média...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Meio ambiente; Hidrologia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100008

Qualidade da água em agroecossistemas do Pantanal: sub-regiões da Nhecolândia e Poconé.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, M. D. de; CALHEIROS, D. F.
A qualidade dos recursos hídricos em agroecossistemas com atividade pecuária no Pantanal deve estar baseada em dois aspectos: a qualidade da água consumida tanto pela população quanto pelos bovinos, e o quanto a criação de bovinos afeta esta qualidade. Neste estudo avaliou-se o efeito da criação extensiva de bovinos de corte na qualidade da água em duas regiões do Pantanal, visando determinar indicadores de sustentabilidade. Foram avaliados seis agroecossistemas (fazendas), sendo cinco na sub-região da Nhecolândia (MS) e um na sub-região de Poconé (MT), nos quais foram amostrados diferentes corpos d?água (corixos, lagoas ou baías e poços artificiais) em duas épocas do ano. A grande diversidade de ambientes e as variações hidrológicas sazonais resultantes...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hidrologia; Qualidade da Água.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/915014

Captação e armazenamento de água para consumo animal durante a estação de seca na Planície Pantaneira.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, M. D. de; SANTOS, S. A.; NOGUEIRA, M.; PALHARES, J. C. P.; COMASTRI FILHO, J. A.; NOGUEIRA, E.; SALES, R. dos S.; CAMPOS, Z.; TOMAS, W. M.
Espera-se que essa publicação venha auxiliar os produtores do Pantanal com as recomendações de práticas sustentáveis para o manejo dos recursos hídricos para uso pela pecuária. Com essas práticas, objetiva-se diminuir a pressão sobre as águas superficiais da Planície Pantaneira, evitar a deterioração da qualidade da água, e dessa maneira contribuir com a conservação dos serviços ecossistêmicos e ambientais.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hidrologia; Recurso Hídrico; Manejo de Água; Hydrologic factors.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1129229

Bibliografia de recursos naturais da Amazônia brasileira.
Provedor de dados: 14
Autores: LOPES, A. de S. A.; VAZ PEREIRA, I. C.
bitstream/item/145920/1/BIBLIOG-RECURSOS-NATURAIS.pdf
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Natural resource; Ecosystem; Hydrography; Fishery; Energetic resource; Navigation.; Climatologia; Ecossistema; Hidrografia; Hidrologia; Limnologia; Navegação; Meteorologia; Pesca; Recurso Energético; Recurso Natural; Solo.; Amazonia; Climatology; Hydrology; Meteorology; Soil.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/373224

Fluxo de sedimentos em suspensao na bacia Araguaia-Tocantins.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, J. E. F. W.; SANTOS, P. M. C. dos; CARVALHO, N. de O.; SILVA, E. M. da.
bitstream/CPAC-2009/24369/1/p2003_20.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECAGUA150; Brasil; Hidrology; Sediment; Hidrography.; Bacia Hidrográfica; Hidrografia; Hidrologia; Sedimento.; Brazil; Watersheds.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566653

Estudo espácio-temporal da pluviometria da região de Ouricurí, PE.
Provedor de dados: 14
Autores: MOLINIER, M. L.; MAGALHAES, P. S. de S.
O presente estudo objetiva efetuar uma análise espacio-temporal da pluviometria da região de Ouricurí, a Noroeste do Estado de Pernambuco. Com efeito, o conhecimento do regime e das características das precipitações se constitui num fator primordial, tanto para os hidrólogos como para a maioria dos pesquisadores, extensionistas, agentes de desenvolvimelnto e projetistas que atuam nessa região. Numa primeira abordagem foi realizado o estudo de pluviometria anual e interanual a partir de dados fornecidos pela SUDENE, desde a homogeneização dos mesmos ate o ajustamento das séries pluviométricas as leis de distribuição estatística. Em seguida foram estudadas as pluviometrias mensais e diárias, assim como suas frequências de ultrapassagens. Numa última etapa...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise pluviométrica; Pernambuco; Rainfall analysis; Statistic; Hidrology.; Hidrologia; Estatística; Ouricuri.; Hydrology.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132599

Alocação de barraginhas com uso de modelagem hidrológica e geoprocessamento.
Provedor de dados: 14
Autores: HIPÓLITO, M. T.; COSTA, T. C. e C. da; BARROS, L. C. de; VIANA, A. A. de O. N.
bitstream/item/202093/1/bol-190.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Barragens de contenção; Hidrologia; Reservatório de Água; Águas Pluviais; Sistema de Informação Geográfica; Runoff.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1112264

Protocolo: Índice de Conservação de Corpos de Água Naturais (ICA) para a Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS).
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, M. T. S.; OLIVEIRA, M. D. de; CALHEIROS, D. F.; SANTOS, S. A.; LIMA, H. P. de.
Este documento apresenta o protocolo para obtenção do ?Índice de Conservação de Corpos de Água Naturais ? ICA?, uma ferramenta que possibilita caracterizar e monitorar a situação da propriedade rural pantaneira no tocante à conservação dos seus corpos d?água naturais e entorno. O ICA, bem como o presente Protocolo foram obtidos a partir de um trabalho mais amplo de elaboração do programa ?FPS ? Fazenda Pantaneira Sustentável?, construído com o uso de critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental, e fundamentado na necessidade de adoção de práticas de uso dos recursos naturais com base no conhecimento das interações entre o sistema produtivo e os processos ecológicos que regem os ecossistemas ao qual pertence. Esperamos que a ferramenta aqui...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Indicadores.; Hidrologia; Manejo de Água.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1009965

Mudanças hidrológicas no pantanal associadas a processos erosivos e tectônicos na Bacia do Rio Taquari, MS.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, O. C. de; ARAÚJO, M. R.; USSAMI, N.; FISSEHA, S.; KONZEN, L.
Nas últimas décadas, grandes áreas de Cerrados de Mato Grosso do Sul foram convertidas em sistemas produtivos agrícolas e pastoris, sem a devida observância do potencial de utilização das terras. Com o tempo, algumas regiões, como a Bacia do Rio Taquari, passaram a apresentar problemas ambientais de grandes proporções em resposta a processos erosivos, cuja evolução progressiva sugere ineficiência dos sistemas de manejo visando à conservação ambiental. Os processos erosivos, estabelecidos na região de planaltos da alta Bacia do Rio Taquari, manifestam-se em escalas temporal e espacial ainda não inteiramente compreendidas e consideradas. Há falta de estudos sobre a erosão fluvial, principalmente em cabeceiras de drenagem, que acumulam grandes quantidades de...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bacia do Rio Taquari; Mato Grosso do Sul; Brasil; Erosion; Brazilian savannas.; Cerrado; Erosão; Geomorfologia; Hidrologia; Geologia; Sensoriamento Remoto.; Pantanal; Geology; Brazil; Geomorphology; Hydrology; Remote sensing.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/318826

Diagnóstico hidrossedimentológico da Bacia do Rio Piquiri.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; SILVA, E. M. da; VIEIRA, M. R.
RESUMO: O conhecimento do comportamento hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica é fundamental para a adequada gestão e uso de seus recursos hídricos. Este traballho objetivou realizar, a partir dos dados hidrossedimentométricos da Bacia do Rio Piquiri, um diagnóstico sobre o seu comportamento hidrossedimentológico. Utilizando os dados fluviométricos e hidrossedimentométricos do banco de dados Hidro, sob gestão da Agência Nacional das Águas - ANA, foi estimado o potencial para produção ou deposição de sedimentos de cada trecho da bacia, aplicando o procedimento de balanço de massa. Foram identificados três trechos onde ocorre deposição de sedimentos na bacia: entre as estações Porto Carriel e Porto Guarani, no Rio Piquiri; entre as estações Porto...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo da água; Sediment.; Bacia Hidrográfica; Erosão Hídrica; Hidrologia; Sedimento.; Qualidade da Água; Recurso Hídrico; Hydrology; Water quality; Water resources; Watersheds.; Water management; Water erosion.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569087

Introdução e avaliação de recursos hídricos de superfície.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, P. S. de S.
Apresenta uma sintese das metodologias utilizadas na avaliacao de recursos hidricos de superficie, notadamente do escorrimento superficial, haja visto a importancia dessa fase do ciclo hidrologico em especial para as regioes semi-aridas.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos naturais; Avaliacao; Ciclo hidrologico; Regiao semi-arida; Natural resource.; Recurso natural; Hidrologia; Método; Recurso Hídrico.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127554

Perspectivas de estudos ecologicos sobre o Pantanal.
Provedor de dados: 14
Autores: CALHEIROS, D. F.; FONSECA JUNIOR, W. C. da, org.
Este trabalho originou-se das discussoes realizadas no "Curso de Ecologia de Areas Alagaveis", ministrado pelo Dr. Wolfgang J. Junk, do Max-Planck Institute fur limnologie - Alemanha e pela Dra Carolina Joana da Silva do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiaba), em agosto de 1991, no Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal - EMBRAPA/CPAP. Sua leitura leva ao entendimento de que, aprofundando-se os conhecimentos e reunindo-se as informacoes, e possivel formar uma base tecnico-cientifica solida para que acoes de manejo possam ser encontradas na regiao dentro dos principios do desenvolvimento sustentavel. Reeditado de forma ampliada quatro anos depois da realizacao daquele evento, este documento foi elaborado em duas partes...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estudo; Recursos pesqueiros; Hidrology.; Clima; Ecologia; Fauna; Flora; Hidrologia; Limnologia; Solo.; Pantanal; Climate; Ecology; Limnology; Soil.
Ano: 1996
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/789744

Aproximaciones de la definición de un plan integral hidro-florestal para el Nordeste brasileño.
Provedor de dados: 14
Autores: CARMONA ATENCIO, H.
Apresenta um plano de desenvolvimento destacando a importancia do setor florestal do Nordeste.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Socio-economia; Intervencao; Projeto; Recursos naturais.; Floresta; Biomassa; Conservação; Hidrologia; Planejamento; Silvicultura.; Forestry.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127179

Diagnóstico do fluxo de sedimentos em suspensão na Bacia do Rio Paranapanema.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; SILVA, E. M. da; VIEIRA, M. R.
bitstream/CPAC-2009/26915/1/p2005_68.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hidrossedimentologia; Rio Paranapanema; Brasil; Sediment.; Bacia Hidrográfica; Hidrologia; Sedimento.; Brazil; Hydrology; Watersheds.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569520

Estudos em bacias representativas e experimentais - indispensáveis para o desenvolvimento e manejo de recursos hídricos.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, P. S. de S.
O estudo aborda sobre a importancia de um dos temas de hidrologia agricola, qual seja o estudo em bacias representativas experimentais. Para tanto e apresentado um diagnostico breve da situacao atual desses estudos no Brasil, notadamente na regiao semi-arida do Nordeste, de onde se conclui serem ainda incipientes, principalmente ao se confrontarem com a situacao de outros paises desenvolvidos e em desenvolvimento.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Morpopedologia; Zona geografica; Posto hidrografico; Bacia do Rio Brigida; Bacia do Rio Sipauba; Recursos naturais; Hidrologia; Mapa; Natural resources.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127555

Análise de modelos matemáticos aplicados ao estudo de chuvas intensas
Provedor de dados: 90
Autores: Mello,C. R.; Ferreira,D. F.; Silva,A. M.; Lima,J. M.
A estimativa de chuvas intensas máximas é de grande importância para o dimensionamento de projetos agrícolas, tais como: terraços para controle de erosão, obras de barragens de terra e drenagem em solo agrícola. As chuvas são caracterizadas pela sua intensidade (mm h-1), pelo tempo de duração (min) e pelo período de retorno (anos). O modelo básico tem sido usado para determinação da intensidade de precipitação máxima diária a ser aplicada no dimensionamento de estruturas de contenção, fixando-se o período de retorno e a duração da chuva. O tempo de concentração em bacias hidrográficas, que normalmente fica entre 60 e 120 min para bacias consideradas pequenas, tem sido usado como tempo de duração na estimativa de chuvas intensas. Nesse intervalo, existem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Hidrologia; Conservação do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000300018

Krigagem e inverso do quadrado da distância para interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas
Provedor de dados: 90
Autores: Mello,C. R.; Lima,J. M.; Silva,A. M.; Mello,J. M.; Oliveira,M. S.
Em projetos de obras hidráulicas, é necessária a estimativa da chuva intensa adequada à realidade técnico-financeira dos projetos, para posterior cálculo de vazões máximas. O uso da equação de chuvas intensas é a forma mais usual para estimativa da chuva de projeto. No entanto, há dificuldade em obtê-la para locais desprovidos de dados pluviométricos, o que pode ser superado mediante técnicas computacionais para a espacialização dos seus parâmetros. Para isto, pode-se trabalhar com procedimentos estatísticos para interpolação dos parâmetros com base em estações meteorológicas vizinhas ao local. Objetivou-se, neste trabalho, comparar os dois procedimentos estatísticos mais exatos, conforme já constatado em outras aplicações físicas, que são a krigagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva intensa; Espacialização; Geoestatística; Hidrologia.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500017

Ocupação do solo, fragmentação da paisagem e qualidade da água em uma pequena bacia hidrográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Henrique M. L.; Santos,Loyane B. dos.
A intensidade de uso e ocupação do solo e a fragmentação da paisagem, estimadas através de técnicas de processamento de imagens de satélite, foram relacionadas a parâmetros químicos e físicos de qualidade de água, medidos em 3 pontos de captação do córrego Ponte de Terra, localizado no Distrito Federal. Os parâmetros analisados, coletados mensalmente na bacia (A = 9,8 km²), foram: a cor, a turbidez, a condutividade elétrica, a concentração de amônia, a demanda química de oxigênio (DQO) e o índice de qualidade da água (IQA). Estudou-se, também, a estacionariedade das séries históricas dos parâmetros entre os anos de 1992 e 2005, quando a bacia sofreu um processo significativo de ocupação do solo. Indicadores de intensidade de ocupação do solo (LUIm) e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica do uso do solo; Sensoriamento remoto; Impacto; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700015

Caracterização morfométrica de bacias hidrográficas através de dados SRTM
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Paulo T. S. de; Alves Sobrinho,Teodorico; Steffen,Jorge L.; Rodrigues,Dulce B. B.
Visa-se, neste trabalho, avaliar os dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) na caracterização morfométrica de bacias hidrográficas, através da comparação das características obtidas a partir de dados SRTM e de cartas topográficas, processados em Sistema de Informação Geográfica (SIG). O estudo foi realizado tomando-se por base a bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra, com área aproximada de 540 km². A diferença percentual obtida nos dados morfométricos entre os métodos estudados foi inferior a 11%, exceto no índice de circularidade (22%) e declividade média (55%). A utilização de dados SRTM em ambiente SIG permite a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas, podendo auxiliar a gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos, mostrando-se uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo digital de elevação; Gestão de recursos hídricos; Hidrologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800005

Relações entre precipitações intensas de diferentes durações ocorridas no município de Urussanga, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.
Neste trabalho se analisaram os pluviogramas do período de 1981 a 2004 da estação meteorológica de Urussanga, SC (Latitude 28° 31' S, longitude 49° 19' W, altitude 49 m). A partir das séries de chuvas máximas anuais foram estimadas, por meio da distribuição de Gumbel-Chow, as chuvas máximas com durações variando de 5 min a 24 h, e também para a duração de 1 dia considerando-se os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos. A aderência dos dados ao modelo de Gumbel-Chow foi comprovada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, com nível de significância de 5%. A razão entre a precipitação máxima de 24 h e a precipitação máxima de 1 dia variou de 1,17 para o período de retorno de 2 anos até 1,11 para o período de retorno de 100 anos, com média de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Hidrologia; Drenagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200010

Modelagem estatística da precipitação mensal e anual e no período seco para o estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da.
Objetivou-se, com o presente estudo, ajustar modelos lineares para predição da precipitação média mensal (no período úmido) e anual e no período seco, baseados nas coordenadas geográficas (latitude e longitude) e altitude para o Estado de Minas Gerais. Aplicaram-se dados diários de precipitação, provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA) de 209 estações meteorológicas, das quais 197 foram usadas para ajuste dos modelos e 12 para sua validação final. O coeficiente de determinação ajustado (r²), o erro médio absoluto (%), a tendência das estimativas (%) e significância dos parâmetros, foram considerados na avaliação dos modelos. De maneira geral, os modelos apresentaram bons parâmetros estatísticos de validação, com r² maior que 0,70, erro médio menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos estatísticos; Climatologia; Hidrologia; Precipitação pluvial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100010

Estimativa de recarga da bacia do Rio das Fêmeas através de métodos manuais e automáticos
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Ana C. L. S.; Chaves,Henrique M. L.
Na região do oeste baiano, na qual se encontra a bacia do Rio das Fêmeas, a água subterrânea tem sido progressivamente procurada como fonte de abastecimento, haja vista a baixa densidade de drenagem da região e a crescente demanda por água, sobremaneira para projetos de irrigação. O objetivo do presente estudo é, a partir de dados de vazão, calcular a recarga da água subterrânea por meio de duas metodologias: Arnold &amp;amp; Allen (1999) e Rutledge &amp;amp; Daniel (1994), para o período de 1977 a 2007. A precipitação média anual para a bacia do Rio das Fêmeas foi de 1121,83 mm ano-1 e a vazão média anual igual a 50,28 m³ s-1, ambas apresentando tendência de queda significativa ao longo dos anos. As taxas de recarga foram de 4% da P total (Arnold...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recarga da água subterrânea; Hidrograma de recessão; Hidrologia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100003

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte II: teste do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Sousa,Elias F.; Almeida,Frederico T. de; Sugawara,Márcio T.; Silva,José M. A. da.
Este trabalho consistiu na modelagem hidrológica de uma microbacia hidrográfica utilizando-se o modelo HidroBacia, no qual o processo de infiltração da água no solo é representado por meio da equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson. Obtiveram-se, dentre os parâmetros desta equação, o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica e a umidade do solo na zona de transmissão, através de diversos métodos apresentados na literatura; desta forma, foram preparadas e testadas 36 combinações de dados de entrada, visando identificar as que apresentam melhor desempenho nas simulações do hidrograma de escoamento superficial com o modelo e se selecionaram, dentre os eventos de chuva-vazão registrados na microbacia, os 14 mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400010

Adequação dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson em condições de campo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Montebeller,Claudinei A.
O modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) é um dos mais empregados na modelagem da infiltração; entretanto, alguns de seus parâmetros não condizem com a situação real do processo de infiltração da água no solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do modelo de GAML, testando diferentes combinações de metodologias de obtenção dos parâmetros de entrada. Os ensaios foram realizados em um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Podzólico, com utilização de simulador de chuvas, em solo com e sem cobertura. Realizaram-se simulações baseadas na combinação de duas metodologias para a determinação da umidade na zona de transmissão (θt); duas para condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) e três para o potencial matricial na frente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Simulação; Infiltração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000001

Estudo da precipitação efetiva para o município de Lavras, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Silvio César; Corrêa,Marcus Metri; Vilas Bôas,Márcio Antônio; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
A determinação da precipitação efetiva apresenta grande relevância no estudo da precipitação com fins de aplicação na agricultura, visto que esta parcela da precipitação é realmente aquela que estará contribuindo com a água disponível do solo. Em conseqüência, sua quantificação é de grande utilidade nas irrigações suplementares, levando o irrigante a alcançar expressiva economia na condução da irrigação. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de chuva efetiva mensal, utilizando-se as precipitações prováveis mensais estimadas por meio da distribuição Log-Normal, com dados observados junto à estação climatológica da Universidade Federal de Lavras, no período de 1914 a 1991, para o município de Lavras, MG. Foram utilizados os seguintes métodos para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Chuva efetiva; Distribuição log-normal.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200013

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte I: aprimoramento do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Silva,José M. A. da; Sousa,Elias F.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Almeida,Frederico T. de.
Testes preliminares realizados com o modelo hidrológico HidroBacia, indicaram desequilíbrio no seu balanço de massa, despertando a necessidade de estudos visando ao seu aperfeiçoamento; assim, o presente trabalho consistiu no aprimoramento do modelo HidroBacia a partir da localização e correção de falhas no código-fonte do seu programa computacional, essas falhas foram identificadas através da depuração do modelo durante simulações do hidrograma de escoamento superficial, utilizando-se dados de uma microbacia hidrográfica experimental. A principal causa relacionada com o desequilíbrio do balanço de massa do modelo, tinha referência com a solução das equações do modelo de ondas cinemáticas usado na propagação dos hidrogramas de escoamento superficial, cujo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Computação; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400009

Intensidade-duração-frequência de chuvas para o Estado de Mato Grosso do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Glenio G.; Figueiredo,Cícero C. de; Oliveira,Luiz F. C. de; Griebeler,Nori P.
A ausência de equações de chuvas intensas para o Estado do Mato Grosso do Sul e a necessidade de maior segurança na elaboração de projetos e dimensionamento de obras hidráulicas, foram o alicerce para, com este estudo, se obtivessem e espacializassem as relações de intensidade, duração e frequência de precipitações para o Estado. Utilizou-se, então, da metodologia da desagregação da chuva de 24 h e se utilizaram dados pluviométricos consistidos de 109 estações disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas. As equações de chuvas intensas apresentaram bom ajuste, com coeficientes de determinação acima de 0,99 para todas as localidades estudadas. Os parâmetros ajustados apresentaram alta variabilidade resultando em grandes diferenças nos valores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Estação pluviométrica; Hidrologia; Precipitação pluvial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700012

Relações entre precipitações intensas de diferentes durações para desagregação da chuva diária em Santa Catarina
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.; Oliveira,José L. R.; Henn,Alan.
Com este trabalho objetivou-se determinar as relações entre precipitações de diferentes durações para o Estado de Santa Catarina. Foram estabelecidas as séries de máximas anuais de chuva com duração de 5 a 1440 min de treze estações pluviográficas de Santa Catarina. Para cada duração foram estimadas as precipitações máximas com período de retorno de 2 a 100 anos, com base na distribuição de Gumbel-Chow. A relação média entre a chuva de 24 h e a chuva de um dia independe do período de retorno, com média para o estado de 1,17. Ao se analisar o horário da leitura da precipitação diária verificou-se que esta relação varia de 1,12 a 1,20. Em referência à chuva de 1 h em relação à chuva de 24 h observam-se valores significativamente inferiores aos normalmente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva intensa; Hidrologia; Drenagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400009

Modelagem hidrológica na bacia hidrográfica do Rio Aiuruoca, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Viola,Marcelo R.; Mello,Carlos R. de; Acerbi Jr.,Fausto W.; Silva,Antônio M. da.
A simulação do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas consiste em uma das principais ferramentas na gestão dos recursos hídricos, devido à possibilidade de predição do regime fluvial. A bacia em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, Sul de Minas Gerais, com área de drenagem de 2.094 km², constituindo uma das bacias fundamentais de drenagem para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/CEMIG). Neste contexto se objetivou desenvolver e aplicar um modelo hidrológico semi-conceitual, na forma semi-distribuída, para simular o comportamento hidrológico da bacia do Rio Aiuruoca, com apoio dos SIGs e sensoriamento remoto, disponibilizando uma ferramenta útil para o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Escoamento; Modelos hidrológicos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500011

Equações de chuvas intensas para o estado do Pará
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodrigo O. R. de M.; Scaramussa,Paulo H. M.; Amaral,Marcos A. C. M. do; Pereira Neto,J. A.; Pantoja,Alexandre V.; Sadeck,Luis W. R.
As equações de chuvas intensas têm sido usadas como ferramenta importante para o dimensionamento de obras hidráulicas. Devido à grande carência de informações relativas às equações de chuvas intensas, o presente trabalho teve como objetivo a obtenção das relações de intensidade, duração e frequência de precipitação pluvial para o Estado do Pará, utilizando-se a metodologia da desagregação da chuva de 24 h. Foram utilizadas séries históricas de dados pluviométricos de 74 cidades do Estado do Pará, obtidas no Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas-ANA. As equações de intensidade-duração-frequência foram devidamente ajustadas e apresentaram bom ajuste, com coeficientes de determinação acima de 0,99. A maioria das estações (51,4%)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Desagregação da chuva de 24 h; Intensidade-duração-frequência; Hidrologia.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900011

Simulação do deflúvio e vazão de pico em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R.; Lima,José M.; Silva,Antônio M. da.
A predição da resposta hidrológica em microbacias hidrográficas a partir de diferentes usos do solo é de fundamental importância para nortear ações de manejo ambiental, razão por que se objetivou, neste trabalho, desenvolver, em primeira mão, uma modelagem hidrológica para predizer o deflúvio total e a vazão de pico em uma microbacia hidrográfica experimental, de escoamento efêmero, ocupada por eucalipto e pastagem, e após esta etapa, aplicá-la a diferentes cenários de ocupação da microbacia por ambas as coberturas vegetais, estimando-se as respostas hidrológicas das situações simuladas. O monitoramento hidrológico foi realizado entre novembro/02 e abril/03, por meio de estação meteorológica e calha Parshall, conjugada a linígrafo automático. A umidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Uso do solo; Umidade do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400011

Equações de intensidade-duração-frequência de chuvas para o estado do Piauí
Provedor de dados: 124
Autores: Campos,Alcinei Ribeiro; Santos,Glenio Guimarães; Silva,João Batista Lopes; Irene Filho,João; Loura,Domingos de Sousa.
Neste trabalho objetivou-se ajustar e comparar os parâmetros (K, a, b e c) da equação de intensidade-duração-frequência para precipitações pluviais máximas de 133 estações pluviométricas localizadas no estado do Piauí, disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas - ANA. Inicialmente, foi realizada a seleção das estações através de analise de consistência das séries de dados, a partir do qual foram selecionadas 105 estações pluviométricas. As chuvas máximas de um dia foram desagregadas em duração de 5; 10; 15; 20; 25; 30; 60; 360; 480; 600; 720 e 1.440 minutos e estimadas as chuvas máximas através de modelos probabilísticos para cada duração e período de retorno de 5; 10; 25; 50 e 100 anos. Em seguida, fez-se o ajuste dos parâmetros (K, a, b e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Precipitação; Chuvas-Frequência da intensidade.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000300008

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA NOVA METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÍNIMAS
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano Farias de Novaes; USP; Fernando Falco Pruski; UFV; Sílvio Bueno Pereira; UFMS; Douglas Oliveira Queiroz; Renata Del Giudice Rodriguez.
Dentre as principais limitações encontradas para a adequada gestão dos recursos hídricos pode-se citar as reduções das vazões com o aumento da área de drenagem e a inexistência de metodologias disponíveis que quantifiquem as vazões e garantam a continuidade destas ao longo da rede hidrográfica da bacia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia que permite o ajuste das vazões mínimas ao longo da rede hidrográfica visando superar estas limitações que dificultam o adequado gerenciamento de recursos hídricos. Foi realizado um estudo de caso para a bacia do Paracatu. A metodologia proposta consistiu em ajustar modelos de regressão para representação das vazões mínimas em função da área de drenagem no rio de maior ordem, e a partir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Hidrologia; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/93

TECHNICAL NOTE: WATER LEVEL RECORDER WITH ARDUINO PLATFORM
Provedor de dados: 107
Autores: Mota, Wilson Nogueira; de Miranda, Raiane Ferreira; Casaroli, Derblai; Alves Júnior, José; Mesquita, Márcio.
Brazilian hydrological measurement networks rarely cover all places in a watershed, therefore there is a great lack of streamﬂow data. This may be due to the costs for acquisition and maintenance of water level measuring devices. This work aimed to construct and validate a low cost automatic water level meter. A potentiometer coupled to a ﬂoat and pulley system was used, as well as an Arduino microcontroller board for data acquisition and a clock module RTC DS1307 for tracking reading times. In the Arduino environment, a program was created to signal reading from the transducer, to convert the electrical signal when in water level, to allocate the time readings and to store information in long-term memory. The equipment provided precise and accurate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais; Hidrologia; Fluviometria automação  hidrologia  variáveis ﬂuviométricas.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/699

DESEMPENHO DE CLONES DE EUCALIPTO EM RESPOSTA A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO SUBSTRATO
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; Plantar S.A; José Eduardo Macedo Pezzopane; UFES; Edvaldo Fialho dos Reis; UFES; Ricardo Miguel Penchel; Aracruz.
A água é fundamental no metabolismo das plantas, sendo que uma pequena redução em sua disponibilidade pode afetar o crescimento, desenvolvimento e a produtividade da cultura. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de seis clones de eucalipto (1, 2, 3, 4, 5 e 6), crescendo em vasos plásticos, de modo a subsidiar a seleção precoce desses materiais genéticos para estabelecimento em áreas com disponibilidade diferenciada de água no solo. As plantas dos seis clones foram submetidas a três diferentes níveis de manejos hídricos: sem déficit, com a manutenção da umidade próxima à capacidade de campo ao longo de todo o período experimental; déficit com a suspensão da irrigação aos 150 dias de experimentação, durante 45 dias e posterior retomada da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Recursos hídricos; Irrigação; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/134

Precipitação provável para a região de Madre de Deus, Alto Rio Grande: modelos de probabilidades e valores característicos
Provedor de dados: 64
Autores: Junqueira Júnior,José Alves; Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da.
Nos dias atuais a irrigação é uma das principais técnicas a serviço da agricultura. Entretanto, a consideração da irrigação como única fonte de suprir a demanda de água para as plantas pode acarretar em sistemas superdimensionados, o que contribui para elevar seu custo de implantação. Uma das alternativas utilizadas na solução desse problema consiste em considerar a precipitação a um determinado nível de probabilidade, ou seja, a precipitação provável, o que possibilitaria fazer a irrigação complementar. Assim, objetivou-se com o presente trabalho, caracterizar a precipitação provável na região do município de Madre de Deus, MG, comparando quatro diferentes modelos de distribuição de freqüência (Gama, Normal, Log-normal 2 e 3 parâmetros). As lâminas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Distribuição de freqüência; Hidrologia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300034