Consulta: subjectFacets:"Porosidade de aeração"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 03/06/2024 04:21:56

Influence of soil physical characteristics on growth of Pinus taeda growth
Provedor de dados: 190
Autores: Bognola, Itamar Antonio; Dedecek, Renato Antonio; Lavoranti, Osmir José; Higa, Antonio Rioyei.
Foi estudado o rendimento de Pinus taeda L. em função de propriedades físico-hídricas do solo. O trabalho foi baseado em um mapeamento detalhado de solos, na escala 1:10.000, em duas áreas da empresa Battistella Florestal, localizadas nos estados de Santa Catarina e Paraná. Os dados dendrométricos utilizados foram coletados em parcelas de inventário florestal contínuo (PIFCs), em um povoamento com área de 2.252 ha. Foram selecionados 28 PIFC’s com árvores de crescimentos diferentes, separadas em dois grupos com idades de 12 e 13/14 anos. Os sítios com árvores de maior idade e de solos com maior teor de argila, em média, apresentaram maior incremento médio anual das árvores. Houve correlações positivas entre o volume de madeira das árvores, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Macroporosidade; Porosidade de aeração; Textura do solo; Volume de madeira. Soil macroporosity; Aeration porosity; Soil texture; Wood volume.
Ano: 2010
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/90

Qualidade física do solo na produtividade da cultura do feijoeiro num Argissolo
Provedor de dados: 86
Autores: Collares,Gilberto Loguércio; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Kaiser,Douglas Rodrigo.
O objetivo deste trabalho foi determinar as propriedades físicas e o intervalo hídrico ótimo (IHO) de um Argissolo, sob diferentes estados de compactação, cultivado com feijoeiro. Foram utilizados três experimentos, cujos tratamentos constituíram-se de: plantio direto (PD); plantio direto compactado pelo tráfego de quatro passadas de máquina (PDc); e escarificação em área anteriormente sob plantio direto (Esc). Avaliaram-se a densidade, a porosidade, a umidade volumétrica e a resistência à penetração do solo. Nas plantas, avaliaram-se a distribuição do sistema radicular e a produtividade. A densidade crítica obtida pelo IHO foi de 1,75 Mg m-3. No PDc a densidade do solo foi superior à crítica na maioria das camadas, enquanto o PD e Esc apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Compactação do solo; Intervalo hídrico ótimo; Porosidade de aeração; Resistência à penetração; Desenvolvimento radicular.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006001100013

Variabilidade espacial do intervalo hídrico ótimo de solos cultivados em sistema plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Klein,Vilson Antonio; Graebin,Gilvan Jaciel; Bortolanza,Delcio Rudinei; Daubermann,André Guilherme.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar a acurácia das regressões que definem os limites do intervalo hídrico ótimo e a validade do uso deste indicador ao se considerar a variabilidade espacial de lavouras sob sistema plantio direto. Foram coletadas 100 amostras de solo com estrutura preservada, em áreas com dimensões de 10x10 m, em Latossolo Vermelho distrófico, Nitossolo Vermelho distroférrico e Latossolo Vermelho aluminoférrico, manejados sob sistema plantio direto. Determinaram-se porosidade de aeração (0,10 m3 m-3), capacidade de campo (potencial de -0,006 MPa), ponto de murcha permanente (potencial de -1,5 MPa) e resistência mecânica do solo à penetração crítica (2 MPa). As regressões que descreveram a capacidade de campo tiveram os menores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Porosidade de aeração; Resistência mecânica do solo à penetração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001101890

Oxigenação do sistema radicular: uma abordagem física
Provedor de dados: 90
Autores: Jong van LIER,Q. de.
O entendimento da física do processo de aeração do sistema radicular permite uma estimativa mais correta e dinâmica do valor da porosidade de aeração mínima, possibilitando uma previsão mais completa do comportamento de uma planta em relação à umidade e conseqüente condutividade gasosa do solo. No presente trabalho, equacionou-se o processo da oxigenação do solo, objetivando demonstrar como o resultado poderá ser utilizado na estimativa da porosidade de aeração mínima necessária, tendo em vista a porosidade total do solo, a profundidade do solo a ser aerada e o nível de consumo de oxigênio. O valor 10/3 para o expoente da relação entre porosidade de aeração e fator de tortuosidade da equação de Millington e Quirk é o que resulta na maior coerência entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade de aeração; Condutividade gasosa; Equação de Millington e Quirk.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000100025

Permeabilidade ao Ar da Cama de Semeadura do Solo em Sistema Semeadura Direta
Provedor de dados: 90
Autores: Guedes Filho,Osvaldo; Silva,Alvaro Pires da; Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Tormena,Cássio Antônio.
A permeabilidade ao ar pode ser utilizada como indicador da qualidade física do solo. O objetivo deste trabalho foi determinar a permeabilidade ao ar e os índices de continuidade de poros para a cama de semeadura em um Latossolo Vermelho distrófico cultivado no sistema semeadura direta e submetido à escarificação mecânica e escarificação biológica, utilizando a cultura do nabo forrageiro. O estudo foi conduzido em área experimental da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Os tratamentos implantados foram: sistema semeadura direta por 18 anos consecutivos (SD); semeadura direta submetido à escarificação mecânica (SDE); e semeadura direta submetido à escarificação biológica por meio da cultura do nabo forrageiro (SDNF). O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade de aeração; Índice N; Porosidade bloqueada; Índice K1.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000300841

Resistência do solo à penetração e porosidade de aeração de um latossolo vermelho distrófico sob plantio direto por dois anos
Provedor de dados: 1
Autores: Watanabe, Sergio Hitoshi; UEM; Tormena, Cássio Antonio; UEM; Araujo, Marcelo Alessandro; UEM; Gonçalves, Antonio Carlos Andrade; UEM; Silva, Alvaro Pires da; USP; Pintro, Jose Carlos; UEM; Costa, Antonio Carlos Saraiva da; UEM; Vidigal Filho, Pedro Soares; UEM.
A degradação do solo provoca modificações nas suas propriedades com reflexos na sua qualidade para a produção agrícola. Este estudo foi desenvolvido para quantificar as alterações no comportamento físico de um Latossolo Vermelho Distrófico, textura média, sob plantio direto, desenvolvido sobre o Arenito Caiuá. Quarenta amostras de solo indeformadas foram coletadas aleatoriamente, na profundidade de 0-20 cm. As amostras foram utilizadas para determinação da porosidade de aeração e da curva de resistência do solo à penetração. Os resultados indicaram que na tensão de 0,01 MPa (capacidade de campo), 25% das amostras apresentam valores de porosidade de aeração abaixo do valor de 10%. A curva de resistência do solo à penetração indicou que na umidade...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias resistência à penetração; Porosidade de aeração; Propriedades físicas do solo; Plantio direto; Latossolo Vermelho Distrófico 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias.
Ano: 2000
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2847

Porosidade de aeração de solos para a máxima produção de grãos de feijoeiro, em casa de vegetação
Provedor de dados: 43
Autores: Primavesi,O.; Mello,F.A.F. de; Libardi,P.L.
Foram realizados experimentos em casa de vegetação, na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, em Piracicaba, SP, com amostras de terra do horizonte A1 ou Ap e B2 de um Oxisol (LR) e um Alfisol (PVp), sem e com adubação mineral e calagem, para verificar qual é a porcentagem de poros com diâmetro maior que 0,05 mm, numa faixa de 3 a 24%, que corresponde a máxima produção de grãos de feijoeiro cultivar Aroana 80. 0 conteúdo de água, dos 2,5 litros de terra por vaso, foi mantido entre 100 e 70% da capacidade de vaso. Pode ser constatada uma faixa preferencial entre 9 e 16% de poros de aeração, sendo deslocada para uma faixa entre 24 e 29% de macroporos, quando ocorrer maior taxa de acúmulo de matéria seca, e provavel menor fornecimento de O2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Feijoeiro; Porosidade de aeração; Casa de vegetação.
Ano: 1988
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761988000100024