Consulta: subjectFacets:"Resistência do couro"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 03/06/2024 05:22:50

Ação de diferentes agentes curtentes utilizados no curtimento de peles de coelhos: testes físico-mecânicos dos couros - DOI: 10.4025/actascianimsci.v31i4.5592
Provedor de dados: 2
Autores: Hoch, Amanda Lilian Vieira; UEM; Prado, Marcellie do; UEM; Franco, Maria Luiza Rodrigues de Souza; UEM; Scapinello, Claudio; UEM; Franco, Nilson do Prado; Gasparino, Eliane; UEM.
O objetivo do experimento foi avaliar a ação de diferentes agentes curtentes no processamento das peles de coelhos, sobre a resistência do couro. Cinquenta peles de coelhos foram submetidas a diferentes agentes curtentes na etapa de curtimento (T1 = 6% sais de cromo Chromossal B®, T2 = 22% tanino vegetal Clarotan-x8®; T3 = 22% tanino sintético Syntac CW®; T4 = 12% tanino vegetal Weibull® + 10% tanino sintético Syntac F®; T5 = 22% tanino vegetal Weibull®). Foram retirados os corpos de prova do couro, na região dorsal, no sentido longitudinal e transversal em relação ao eixo céfalo-caudal. Os agentes curtentes e retirada dos corpos de prova não influenciaram no teste de tração (9,28 a 11,63 N mm-2) e força aplicada (17,91 N a 24,85 N) nos testes. Os...
Palavras-chave: Resistência do couro; Sais de cromo; Taninos vegetais; Taninos sintéticos Tecnologia de Produtos de Origem Animal leather resistance; Chrome salts; Vegetable tannins; Synthetic tannins.
Ano: 2009
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/article/view/5592