Data/hora: 01/06/2024 16:40:57

Provedor de dados: | Thai Agricultural Research Repository
País: | Thailand

Título:

ผลของความชื้นและขนาดอนุภาคของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่

Effect of feed moisture and particle size on some characteristics of corn extrudates produced by corotating twin screw extruder

Autores: | Pracha Boonyasirikool; Maradee Phongpipatpong; Chulaluck Charunuch; Tavisa Lohana; Vayooha Sontes.
Data: | 2012-08-28
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Corn extrudates produced; Characteristics; Particle size; Extruder; Moisture content; อาหารขบเคี้ยว; ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า; ข้าวโพดบด; ขนาดอนุภาค; ความชื้น; เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่; วัตถุดิบ; คุณภาพผลิตภัณฑ์.
Resumo: | corotating twin screw extruder was used together with response surface rnethodology to study the effect of feed moisture content and particle size on the characteristics of corn extrudates.The operating conditions were fixed at screw speed 250 rpm, banel temperature 140'C, fecd rate 16 kg/hr. The independent variables were selected at 4 levels (13.62,15.16, 16.66 and lg.llo/o wb) for feed moisture contents and at 5levels (0.18,0.38,0.84, 1.01, 1.35 mm.) for parriclc sizc. Response variables were expansion ratio, bulk density. breaking force, water absorption index and water solubility index. Regression analysis showed that change in all responses for corn extrudates were promoted by feed moisture content rather than partide size of feed. The seconcl ordcr polynomial equation obtained for cach response was observcd a satisfactory correlation.
Tipo: | PhysicalObject
Idioma: | Thailandês
Identificador: | http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5125
Formato: | 13 l.

Fonte:

ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้