Data/hora: 11/06/2024 03:18:18

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	RESPOSTA DA PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO EM DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO E EFICIÊNCIA DO SENSOR ÓPTICO EM ESTIMAR O POTENCIAL PRODUTIVO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p57-64	
Autores: 	Leandro Ricardo de Nadai Geib; Telmo Jorge Carneiro Amado; Jardes Bragagnolo; Rafael Pivotto Bortolotto; Douglas Dalla Nora.	
Data: 	2015-02-23	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Recursos Hídricos e Ambientais Sensor; Estádio fenológico; Índice de vegetação; Gossypium hirsutum L.	
Resumo: 	O desenvolvimento da cultura do algodoeiro é diretamente influenciado pela nutrição nitrogenada, a qual é dependente da fertilização mineral. No entanto, o manejo do nitrogênio nesta cultura é complexo, uma vez que doses elevadas também podem provocar efeitos negativos na produtividade da cultura. Nesse contexto, o ajuste fino na dosagem de N fertilizante, de acordo com a demanda da cultura, é essencial para a obtenção de elevadas produtividades. O presente trabalho teve como objetivos: I - estabelecer a curva de resposta de produtividade do algodoeiro ao N fertilizante; II – avaliar a capacidade do sensor óptico em estimar o potencial produtivo. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2012/13 em um Latossolo Vermelho Amarelo, no oeste do estado da Bahia, em três áreas sob clima tropical, com precipitação anual de 1600 mm ano-1 e temperatura média anual em torno de 21 oC. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram nas seguintes doses de N: 0, 45, 90, 130, 150, 180 e 220 kg ha-1 , aplicadas aos 43 dias após a semeadura (DAS) na área 1 e aos 32 DAS nas áreas 2 e 3. As leituras de IV foram realizadas em três épocas, correspondentes aos 63, 75 e 97 DAS na área 1 e aos 45, 57 e 80 DAS nas áreas 2 e 3, utilizando o sensor óptico N-Sensor  LS® (YARA). Adjacente aos estádios e pontos de leitura de IV, foi realizada a determinação de produtividade do algodoeiro. A produtividade da cultura do algodoeiro apresentou um ajuste quadrático com as doses de N nos três experimentos estudados e a dose que atingiu a máxima eficiência econômica foi a de 164, 139 e 167 kg ha-1 de N para as áreas 1, 2 e 3, respectivamente.	
Tipo: 	Artigo Avaliado por Pares	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/522	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 1 (2015); 57-64	
Fonte: 	Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.