Data/hora: 01/06/2024 08:21:12

Provedor de dados: 	Acta Agronómica	
País: 	Colombia	
Título: 	Capacidad de uso de la tierra en la cuenca de la Corriente del Lobo, Itatinga, São Paulo, Brasil	
Autores: 	Campos,Sérgio; Barbosa,Ana Paula; de Barros,Zacarias Xavier; Cardoso,Lincoln Gehring; Carrega,Ellen Fittipaldi B.	
Data: 	2011-12-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Brasil; Capacidad de uso de la tierra; Cuenca hidrográfica; Itatinga; Sistema de información geográfica; Uso de la tierra.	
Resumo: 	El objetivo del trabajo fue definir las clases de capacidad de uso de 2.403,25 ha de la cuenca de la Corriente del Lobo - Itatinga (SP) (22° 03' 56" - 22° 59' 12" de latitud S y 48° 38' 47" - 48° 41' 25" de longitud O). La capacidad de uso de la tierra se obtuvo mediante el SIG-IDRISI 32 del cruzamiento de las cartas clinográfica y de suelos y de la Tabla de juzgamiento de clases de capacidad de uso de la tierra y del levantamiento utilitario del medio físico. Las áreas de las clases y subclases de capacidad de uso presentaron los siguientes valores: IIIa - 68.60 ha (2.85%), IIIe,s - 1919.15 ha (79.86%); IIIe - 210.60 ha (8.76%); IVe - 3.38 ha (0.14%); IVe,s - 157.42 ha (6.55%) y VIe,s - 44.10 ha (1.84%). Las tierras de la cuenca se distribuyeron en tres clases (III, IV y VI) y seis subclases, pero la mayor extensión (79.9%) pertenece a la subclase IIIe,s. Los módulos del IDRISI permitieron discriminar, mapear y cuantificar rápidamente la capacidad de uso de las áreas de las clases y subclases de la cuenca.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122011000400009	
Editor: 	Universidad Nacional de Colombia	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Agronómica  v.60 n.4 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess