Data/hora: 11/06/2024 04:28:25

Provedor de dados: 	Acta Agronómica	
País: 	Colombia	
Título: 	Estimación de la conductividad hidráulica saturada in situ en un suelo tratado con vinaza	
Autores: 	Rojas D,Ludwig M; Rojas Palacio,Hernán; Menjívar Flórez,Juan Carlos.	
Data: 	2008-06-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Método de aplicación localizada; Modelos de simulación; Método de caída de carga; Riego.	
Resumo: 	Se estimaron los cambios en la conductividad hidráulica saturada mediante las técnicas de caída de carga" y "fuente localizada de agua en un suelo Ustipsamment típico arenoso isohipertérmico con dosis diluidas de vinazas. La investigación se realizó en el centro experimental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira (3° 25'39.81" N y 76° 25'45.70" o, 953 m.s.n.m, 24 °C y 60% HR, 1.020 mm). Los dos métodos no difirieron de forma significativa (p&lt;0.05) en la estimación de la conductividad hidráulica saturada promedio, la cual se redujo de forma exponencial al incrementar la concentración de vinaza. Los resultados obtenidos nos indican una reducción de la conductividad hidráulica del 50% para una concentración de vinaza de 2° Brix en un suelo arenoso, 5.3° Brix en el suelo franco arenoso y 6.1° Brix en el suelo franco arcilloso.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122008000200007	
Editor: 	Universidad Nacional de Colombia	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Agronómica  v.57 n.2 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess