Data/hora: 09/06/2024 03:48:40

Provedor de dados: | Agrociencia
País: | Mexico
Título: | Flujo energético e indicadores de eficiencia en pivotes centrales de riego
Autores: | Cezar-de-Lima,Aureo; Camargo-Guimarães-Jr.,Sebastião; Fietz,Carlos R.; Camacho,José R.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Consumo específico; Evaluación; Rendimiento; Riego por aspersión.
Resumo: | Con un área de riego de aproximadamente 710.6 mil ha, se calcula un consumo anual de 1928 GWh en los sistemas de riego por pivote central instalados en Brasil. Considerando la necesidad de reducir los costos de producción, en este trabajo se estratifican las energías en pivotes centrales y se proponen indicadores que asocian la eficiencia energética a la hídrica y permiten comparar los sistemas de riego en condiciones topográficas diferentes. Estos indicadores fueron aplicados a tres sistemas de riego donde se verificó consumos específicos normalizados, variando entre 12.89 y 31.24 kWh mm ¹ ha(-1)10-2 m-1, y eficiencias de riego entre 8.7% y 21.1%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952008000800002
Editor: | Colegio de Postgraduados
Formato: | text/html
Fonte: | Agrociencia  v.42 n.8 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess