Data/hora: 09/06/2024 06:26:51

Provedor de dados: | Agrociencia
País: | Mexico
Título: | Aplicación del método de energía-momento en la calibración de una compuerta radial
Autores: | López-Canteñs,Gilberto; León-Mojarro,Benjamín de; Prado-Hernández,Víctor; Rojano-Aguilar,Abraham.
Data: | 2010-12-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Calibración; Canales; Compuerta; Medición de flujo.
Resumo: | La calibración de las compuertas radiales en descarga sumergida en los distritos de riego es un problema a resolver y, por tanto, se aplicó el método de energía - momento para condiciones de descarga libre y ahogada en un canal experimental ubicado en la Universidad Au tónoma Chapingo, en México. Se evaluaron aberturas de compuerta de 0.07 a 0.27 m, gastos de 0.062 a 0.161 m³s-1 y alturas de perno de 0.535 y 0.625 m para descarga libre y 0.446, 0.669 y 0.802 m para descarga ahogada, midiéndose los niveles de agua con un sistema de adquisición de datos automatizado. Se determinó que el método de energía - momento puede aplicarse en la calibración de compuertas radiales, con un error inferior a 3.55 % para descarga libre y 9.6 % para descarga ahogada. Además se obtuvo que el modelo empírico para la determinación del factor de corrección de la energía de Clemmens, es más robusto en la estimación del gasto, siendo la desviación absoluta 59 % inferior con respecto al modelo de Wahl. No obstante, debe seguirse ajustando este parámetro hidráulico para aumentar la precisión de la estimación del gasto.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952010000800003
Editor: | Colegio de Postgraduados
Formato: | text/html
Fonte: | Agrociencia  v.44 n.8 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess