Data/hora: 03/06/2024 08:17:29

Provedor de dados: 	Revista Ciência Agronômica (RCA)	
País: 	Brazil	
Título: 	Cinética de secagem do nabo forrageiro (Raphanus sativus L.)	
Autores: 	Sousa,Kelly Aparecida de; Resende,Osvaldo; Chaves,Tarcísio Honório; Costa,Lílian Moreira.	
Data: 	2011-12-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Curvas de secagem; Brassicaceae; Semente oleaginosa; Nabo forrageiro.	
Resumo: 	Em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições foi realizado um trabalho com o objetivo de determinar o modelo matemático que melhor descreve a secagem de sementes de nabo forrageiro, bem como o coeficiente de difusão e a energia de ativação em diferentes condições de ar. Sementes colhidas com teor de água de 0,36 (decimal b.s.) foram secas até 0,09 (decimal b.s.) em secador experimental com as temperaturas controladas de 30; 40; 50; 60 e 70 °C e umidades relativas de 47,3; 26,2; 12,0; 10,1 e 5,1%, respectivamente. Os dados de coeficiente de difusão foram analisados por meio de análise de variância pelo teste F e regressão, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Conclui-se que dentre os modelos analisados, o que apresentou melhor ajuste para descrever as curvas de secagem do nabo forrageiro foi o de Midilli. O coeficiente de difusão efetivo aumenta com a elevação da temperatura, apresentando valores entre 3,23 x 10-11 e 10,42 x 10-11 m² s-1, para faixa de temperatura de 30 a 70 °C. A relação entre o coeficiente de difusão e a temperatura de secagem pode ser descrita pela equação de Arrhenius, que apresenta uma energia de ativação para a difusão líquida no processo de secagem do nabo forrageiro de 24,78 kJ mol-1.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000400009	
Editor: 	Universidade Federal do Ceará	
Relação: 	10.1590/S1806-66902011000400009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Ciência Agronômica  v.42 n.4 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess