Data/hora: 01/06/2024 17:38:13

Provedor de dados: | Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal
País: | Chile
Título: | COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS AL POZO BARRENO PARA LA MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA SATURADA (Ks) EN UN ALFISOL
Autores: | Pfeiffer,Marco; Haberland,Julio; Kremer,Cristian; Seguel,Oscar.
Data: | 2008-01-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Pozo Barreno; Cilindro Infiltrómetro; Permeámetro de Carga constante.
Resumo: | El presente estudio evaluó el uso de alternativas al método del pozo barreno (PB) para la medición de conductividad hidráulica saturada (K) en ausencia de un nivel freático. Se realizaron mediciones de K en un suelo estratificado de textura superficial franco arcillo limosa fina sobre un sustrato de gravas y piedras mediante los métodos del pozo barreno (PB), el método del cilindro infiltrómetro (CI) y el método del permeámetro de carga constante (PCC). Los valores obtenidos con el método del PCC reflejaron una alta variabilidad (CV=249%) y diferencias de hasta un orden de magnitud en el valor de K obtenido (Ksx=l,03 m dia-1). Los métodos del PB y el CI presentaron coeficientes deTrabajo realizado como Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. variación bajos (CV=39% y CV=13%, respectivamente) para la medición de esta propiedad en terreno, lo que junto con la similitud en los valores obtenidos (10,8 y 7,1 m día-1), permiten recomendar la utilización del CI como alternativa al PB en ausencia de nivel freático. Como contraparte el PCC, dada su variabilidad, no es recomendable como método alternativo en suelos con características similares al estudiado.
Tipo: | Journal article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912008000300005
Editor: | Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
Formato: | text/html
Fonte: | Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal  v.8 n.3 2008