Data/hora: 10/06/2024 15:01:58

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Uso da Capacidade de suporte de carga como prevenção da compactação subsuperficial de um argissolo cultivado com cana-de-açúcar.
Autores: | PACHECO, E. P.; COSTA, J. V. T. da; CANTALICE, J. R. B.
Data: | 2011-04-28
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Cana-de-açúcar; Agrissolo.; Compactação do Solo; Solo.
Resumo: | Os Argissolos cultivados com cana-de-açúcar nos Tabuleiros Costeiros nordestinos, geralmente, são favorecidos por topografia plana e profundidade adequada. No entanto, o tráfego intenso de máquinas agrícolas pesadas, utilizadas nas operações de colheita e tratos culturais, pode causar compactações subsuperficiais prejudicando o aprofundamento das raízes das plantas, o que pode comprometer a produtividade e longevidade das lavouras. O presente trabalho teve como objetivo estimar a capacidade de suporte de carga (CSC) do horizonte AB de um Argissolo Amarelo cultivado com cana-de-açúcar, por meio da pressão de pré-compactação (&amp;#963;p) e da resistência à penetração em laboratório (RPL), como alternativa para planejamento de operações motomecanizadas e prevenção da compactação do solo em subsuperfície. O estudo foi realizado na Fazenda Progresso da Usina Coruripe, Alagoas. Foram considerados como tratamentos cinco áreas cultivadas com cana-de-açúcar representando diferentes tempos de uso e dois tipos de cultivo: 4 anos cultivo de inverno (4 anos I); 14 anos cultivo de inverno (14 anos I); 14 anos cultivo de verão (14 anos V); 30 anos cultivo de inverno (30 anos I); 30 anos cultivo de verão (30 anos V) e uma área de mata (Mata) que foi considerada como testemunha padrão. Por meio dos resultados obtidos, concluímos que o horizonte AB do Argissolo estudado teve sua &amp;#963;p e RPL aumentadas, revelando a compactação na profundidade entre 0,20 e 0,30 m devido ao tráfego de máquinas nas lavouras de cana; a CSC pode ser estimada pela RPL, com objetivo de planejamento de operações mecanizadas para evitar compactações adicionais em subsuperfície; outros estudos sobre a interface pneu-solo devem ser realizados para determinar modelos que considerem as condições da camada de solo subjacente ao horizonte subsupercicial, além da pressão de inflação dos pneus e carga sobre os rodados.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

22273

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/887144

Editor: | Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2010.

Relação:

Embrapa Tabuleiros Costeiros - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Tabuleiros Costeiros. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 64).

Formato: | 20 p.