Data/hora: 13/06/2024 15:31:46

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.
Autores: | MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.
Data: | 2021-11-29
Ano: | 2021
Palavras-chave: | Carvão ativado; Glifosato; Eucalipto; Água; Herbicida Residual.
Resumo: | Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH &lt; 5, o que possibilitou a remoção de aproximadamente 60% do glifosato de uma solução com concentração de 55 mg L-1 e pH 4. O poder de adsorção desse carvão pode ser aumentado ao adicionar-se mais cargas positivas em sua superfície. Portanto, sugere-se incorporar a avaliação da adição de cátions bivalentes à superfície do carvão, nos estudos com esses objetivos.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

57888

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136785

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2021.

Relação:

Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 475).

Formato: | 12 p.