Data/hora: 13/06/2024 15:59:01

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Caracterização do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado.
Autores: | SANTANA, N. C.; RODRIGUES, L. N.
Data: | 2017-02-13
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Vazão específica; Curva de permanência; Recursos hídricos; Comportamento hidrológico; Uso do solo.; Bacia Hidrográfica; Cerrado.
Resumo: | O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é dependente das variações temporais de diversos elementos como a precipitação e uso do solo. A sua caracterização por meio de parâmetros estatísticos básicos é importante para a gestão e manejo dos recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado. Para isto, vinte bacias hidrográficas, nas diferentes ecorregiões do Cerrado, foram selecionadas, utilizando-se, como critério principal, a quantidade de dados disponível. Para cada uma das bacias selecionadas foram calculados o desvio padrão das vazões e as vazões específicas média, máxima, mínima e de permanência (Q95%). O maior desvio padrão foi observado no rio Tocantins, ecorregião Bico do Papagaio. As vazões específicas máximas variaram de 11,0 m3/s a 937,2 m3/s, as mínimas de 0 m3/s a 10,6 m3/s e a de permanência de 0 m3/s a 12,3 m3/s. Abstract: The watershed hydrological response is dependent on the temporal variation of various elements such as precipitation and land use. Its characterization by means of basic statistical parameters is important for water resources management. The aim of this study was to assess the hydrological behavior of watersheds in the Savanna ecoregion. Twenty watersheds were selected in different ecoregions of the Cerrado. Data availability was the main criteria used to select the watershed. For each of the selected watersheds, discharge standard deviation and maximum, average, minimum and the exceedance percentile Q95% specific flowrate were calculated. The highest observed standard deviation was observed in the Tocantins River, Bico do Papagaio ecoregion. The maximum specific flowrate varied from 11.0 m3/s to 937.2 m3/s, the minimum from 0 m3/s to 10.6 m3/s and Q95% from 0 m3/s to 12.3 m3/s.
Tipo: | Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

35763

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1063704

Editor: | In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016.
Relação: | Embrapa Cerrados - Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Formato: | p. 213-219.