Data/hora: 09/06/2024 11:47:18

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Estudos de simulação da movimentação vertical de herbicidas em solos com cana-de-açúcar na microbacia do córrego Espraiado Ribeirão Preto, SP.
Autores: | PESSOA, M. C. P. Y.; GOMES, M. A. F.; SOUZA, M. D. de; CERDEIRA, A. L.; NEVES, M. C.; NICOLELLA, G.
Data: | 1999-06-15
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Agricultura intensiva; Águas subetrrâneas; Lençoal freático; Herbicida; Simulação; Qualidade da água; Agrotóxico; Solo; Contaminação; Cana de açúcar; Atrazina; Herbicides; Environmental fate; Simulation models; Diuron; Tebuthiuron.
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo um estudo de simulação, utilizando o CMLS-94, em área de agricultura intensiva de cana-de-açúcar, localizada na microbacia do córrego Espraiado em Ribeirão Preto (SP), de importância internacional, dada a presença do Aquífero Botucatu (Guarani). Os dados referentes a cultura de cana-de-açúcar tipo soqueira, predominante na área, aos principais tipos de solo na área estudada, quais sejam Latossolo Roxo (LR), Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e Areia Quartzosa (AQ), foram incorporados as bases de dados do CMLS-94, assim como a informação do nome do arquivo contendo dados climáticos diários de Ribeirão Preto (SP) (período 1986-1989). Os herbicidas utilizados foram atrazina, tebuthiuron e diuron, por serem os mais usados na área de estudo. Suas dosagens e períodos de uso variam conforme sua utilização para a cultura de cana-de-açúcar (doses e data). O cenário-base para as simulações realizadas apresentou a data de corte da cultura em setembro, com aplicações dos produtos em outubro e data final de simulação apos quatro anos do lançamento deles. Foram simulados vários cenários na dose máxima dos herbicidas aplicada na região (pior caso). Verificou-se que nenhuma das quantidades finais de produtos simulados era significativa para efeito de contaminação do Aquífero. Entretanto, as profundidades finais alcançadas pelos herbicidas encontram lençóis subsuperficiais presentes na área, com profundidades variando entre 0 e 20m. Os resultados obtidos nas simulações foram: a) Em Areia Quartzosa: 2,88 m para atrazina (quantidade final = 340,0 x 10 -4 kg/ha); 9,43 m para tebuthiuron (quantidade final = 1.200,0 x 10 -4 kg/ha); 1,45 m para diuron (quantidade final = 1,60 x 10 -4 kg/ha); b) Em Latossolo Vermelho-Escuro: 1,67 m para atrazina (quantidade final = 0,0092 x 10 -4 kg/ha); 4,25 m para tebuthiuron (quantidade final = 1.200,0 x 10 -4 kg/ha); 0,71 m para diuron (quantidade final = 40,0 x 10 -4 kg/ha); c) Em Latossolo Roxo: 1,43 m para atrazina (quantidade final = 1.400,0 x 10 -4 kg/ha); 1,96 m para tebuthiuron (quantidade final = 1.200.0 x 10 -4 kg/ha); 0,40 m para diuron (quantidade final = 77,0 x 10 -4 kg/ha). Um mapa de alto risco de contaminação da água subterrânea foi apresentado e discutidos os problemas relacionados ao uso do CMLS-94.
Tipo: | Folhetos
Idioma: | Português

Identificador:

Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 1999.

1516-4675

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13121

Relação: | (Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa, 1).
Formato: | 44p.
Fonte: | openAccess