Data/hora: 09/06/2024 05:53:00

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Análise granulométrica: novo método para determinar a fração argila.
Autores: | VETTORI, L.; PIERANTONI, H.
Data: | 2002-11-22
Ano: | 1968
Palavras-chave: | Argila; Análise do Solo; Granulometria.; Método de Análise; Soil analysis.; Clay.
Resumo: | Os autores apresentam um novo método para determinar argila total, na qual essa determinação é feita no 200ml da parte superior do cilindro de Koettgen (acima da torneira superior), após uma sedimentação de 90 minutos, utilizando o hidrômetro de Bouyoucos. Também fica demonstrado que os resultados obtidos com a técnica e o tempo recomendados por Bouyoucos deixam muito a desejar, principalmente com amostras ricas em silte.
Tipo: | Séries anteriores (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

3930

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330758

Editor: | Rio de Janeiro: Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo, 1968.

Relação:

Embrapa Solos - Séries anteriores (INFOTECA-E)

(Brasil. Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Boletim técnico, 3).

Formato: | 8 p.