Data/hora: 17/06/2024 13:04:16

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Coeficientes de drenagem superficial devido a chuvas de irrigação por pivô central no perímetro irrigado Bebedouro II (Semente Básica).
Autores: | VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.
Data: | 1996-07-16
Ano: | 1989
Palavras-chave: | Pernambuco; Petrolina; Projeto Bebedouro; Pivot center irrigation.; Irrigação; Drenagem; Pivô Central; Salinidade.; Irrigation; Drainage.
Resumo: | Na area de producao de Semente Basica da EMBRAPA, em Petrolina, PE, constataram-se problemas de drenagem superficial (alagamento), provocados por excessos de agua de chuva e de irrigacao. Considerando-se ausencia de informacoes das vazoes de escoamento superficial das chuvas na regiao e a necessidade desses dados para o dimensionamento de um sistema de drenagem superficial, este trabalho determina os coeficientes de drenagem superficial, baseando-se em dados de chuva. Os metodos usados para a determinacao dos coeficientes de drenagem, sao baseados numa analise de dados de precipitacao e caracterizacao da bacia. Estes metodos foram: racional, McMath, curva-numero e relacao chuva-intensidade-frequencia=duracao. Os coeficientes de drenagem superficial encontrados sao: 25,3; 19,35; 9,35; 6,94 l/s-ha, respectivamente. O coeficiente medio de escoamento superficial devido a irrigacao por pivo central, no caso foi de 3 l/s-ha, observando-se um maximo de 86 l/s-ha no extremo mais afastado do pivo.
Tipo: | Documentos (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

8423

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133648

Editor: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1989.

Relação:

Embrapa Semiárido - Documentos (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 61).

Formato: | 17 p.