Data/hora: 01/06/2024 08:38:56

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Geomorfologia da bacia hidrográfica do ribeirão Taguatinga, Distrito Federal, escala 1:25.000.	
Autores: 	MARTINS, E de S.; REATTO, A.; SILVA, A. V. da; FARIAS, M. F. R.; CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; GUIMARÃES, R. F.	
Data: 	2006-04-06	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Mapeamento; Classificação; Zoneamento ambiental; Geormophology; Relief; Environmental zoning.; Geomorfologia; Relevo; Solo.; Cartography; Soil.	
Resumo: 	RESUMO A área selecionada para estudo foi a bacia hidrográfica do ribeirão Taguatinga (BHRT), Distrito Federal onde está localizada a Área de Relevante Interesse Ecológico Parque Juscelino Kubitschek (ARIE PARQUE JK), com área de 7.298,92 hectares, entre as coordenadas 15°30' e 15°40' S, e 47°50' e 48°12'W. Este estudo teve como finalidade caracterizar e mapear a geomorfologia da BHRT, em escala 1:25.000, para subsidiar o zoneamento ambiental e o plano de manejo d ARIE JK. Foram definidas unidades de mapeamento em três níveis hierárquicos, considerando as variáveis mais importantes para subsidiar estudos ambientais. No 1° nível, foram definidas as unidades: TOPOS DE CHAPADA (A), com 43,74% da área; RAMPAS (B), com 33,62% da área; ZONAS DE DISSECAÇÃO (C), com 22,64% da área. No 2° nível, foram definidasas unidades: Curso Superior (I), com 45,76% da área; Curso Médio (III), com 24,26% da área; Curso Inferior (III), com 29,98% da área. As unidades para o 3° nível são as seguintes: Topos Convexos (1), com 6,06% da área; Superfície Plano-Convexa das cabeceiras (2), com 21,07% da área; Superfície côncava-suave (3), com 5,73% da área; Superfície Plano-convexa do curso inferior (4), com 10,88% da área; Rampas suave-convexas e erosivas (5), com 30,45% da área. ABSTRACT The study was conducted at Taguatinga Stream - DF, located in the relevant ecological interest area Juscelino Kubitschek (ARIE - JK), and also in the Descoberto River, covering 7,298.92km2, located at 15°40'S and 47°50' and 48°12'W. The purpose was to characterise and map basin geomorphology, scale 1:25.000. Geomorphology units were defined in three hierarchical levels, considering the most important variables, to support environmental zoning and management planning. Three units were defined in the 2nd level: Superior Course (I), with 45.76%; Middle Course (II), with 24.26%; Inferior Course (III), with 29.98% of the area. The units for the 3rd level are: Convex tops (1), with 6.06%; Up stream flat-convex surface (2), with 21.07%; Soft concave surface (3), with 5.73%; Low Stream Flat-convex surface (4), with 10.88%; Soft Convex and Erosive Ramps (5), with 30.45%; Soft Concave and Colluvia Ramps (6), with 3.17%; Superior Dissected Zone (7), with 6.29%; Middle Dissected Zone (8), with 5.08%; Inferior Dissected Zone (9), with 5.37%; Alluvia Plain (10), with 1,50%; Colluvia-alluvia plain (11), with 0.16%; ribbed Depression (12), with 4.25%; Water Saturation Zones (13) superpose another units, with 14.40% of the area.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	26900

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569514	
Editor: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2004.	
Relação: 	Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 138).	
Formato: 	38 p.