Data/hora: 04/06/2024 04:49:07

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Tensões-limite de água no solo para o cultivo do tomateiro para processo irrigado por gotejamento.	
Autores: 	MAROUELLI, W. A.; SILVA, W. L. C.	
Data: 	2008-04-03	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Tomate industrial; Tensão de água no solo.; Frutificação; Lycopersicon Esculentum; Irrigação por Gotejamento; Maturação.	
Resumo: 	A irrigação por gotejamento é uma tecnologia poupadora de água e mitigadora de problemas fitossanitários que começa a ser adotada na produção de tomate para processamento em áreas de cerrado de Minas Gerais e Goiás. Visando estabelecer estratégia de manejo de água durante os estádios vegetativo, de frutificação e de maturação do tomateiro, quatro experimentos foram conduzidos na Embrapa Hortaliças, Brasília, DF. Avaliou-se tensões-limite de água no solo entre 5 e 120 kPa. Plantas submetidas a maior déficit hídrico, durante o estádio vegetativo, apresentaram sistema radicular até 10 cm mais profundo que aquelas irrigadas mais freqüentemente. Maior produtividade de frutos foi atingida quando as irrigações foram realizadas de forma a não permitir tensões de água no solo superiores a 35, 12 e 15 kPa durante os estádios vegetativo, de frutificação e de maturação, respectivamente. O teor de sólidos solúveis totais não foi afetado pelos regimes de irrigação avaliados durante os estádios vegetativo e de frutificação, mas aumentou quanto maior o déficit hídrico durante o estádio de maturação.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	33352

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/781609	
Editor: 	Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2008.	
Relação: 	Embrapa Hortaliças - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Hortaliças. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 37).	
Formato: 	19 p.