Data/hora: 06/06/2024 03:39:35

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação do intervalo hídrico ótimo e sua relação com a produtividade e a massa de raízes de feijoeiro em sistema de plantio direto e preparo convencional do solo.	
Autores: 	SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos; MIRANDA, L. N. de.	
Data: 	2008-04-23	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Plantio convencional; Zero tillage; Soil compactation.; Compactação do Solo; Perfil do Solo; Plantio Direto; Solo.; Conventional tillage; Soil; Soil profiles.	
Resumo: 	RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar o intervalo hídrico ótimo utilizando-se um minipenetrômetro dinâmico em sistema de semeadura direta e preparo convencional do solo, cultivado com feijão em sistema irrigado. Amostras indeformadas foram coletadas em trincheiras de 0,80 m de largura por 0,50 m de profundidade, na porção central das camadas 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30, 0,30-0,40 e 0,40-0,50 m. Em cada camada, foram coletadas sete amostras perpendicularmente à linha de plantio em intervalos regulares de 0,10 m, até os 0,30 m das entrelinhas adjacentes. Foram determinados o intervalo hídrico ótimo (IHO), a densidade do solo (Ds), a resistência à penetração (índice de cone - IC), a produtividade de grãos e a massa de raízes. Foram observados valores de Ds e IC mais elevados no sistema de semeadura direta, sobretudo nas camadas superficiais. Entretanto, esses resultados não afetaram a produtividade e massa de raízes do feijoeiro, que foi substancialmente mais elevada no sistema de semeadura direta que no sistema de preparo convencional. Os valores de Ds crítica determinados foram mais elevados que os relatados em literatura para solos de classe textural semelhante, indicando que mais estudos são necessários para verificar a relação entre a produtividade e a densidade crítica obtida a partir da resistência à penetração determinada com minipenetrômetros dinâmicos. ABSTRACT: The aim of this work was to determine least limiting water range, with a dynamic minipenetrometer in no till and disk plowed irrigated soil. Undisturbed soil samples were coleted in 0,80 m x 0,50 m trenches, 0,00-0,10 m, 0,10-0,20 m, 0,20-0,30 m, 0,30-0,40 m e 0,40-0,50 m layers. Seven samples were coleted in each layer. Least limiting water range (LLWR), soil density (Ds), soil mechanical resistance (cone index - CI), beans productivty and root mass were determinated. Ds and CI values were higher in no-till than in disk plowed soil surface layers. However, crop productivity and root mass were not affected by Ds and CI in no till. In this work, critical Ds values were higher than literature values for same textural class soils, showing that most studies are necessary to verify crop productivity and critical Ds relathionships in soil mechanical resistance determineted by dynamic minipenetrometers.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	28935

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571543	
Editor: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007.	
Relação: 	Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 194).	
Formato: 	28 p.