Data/hora: 13/06/2024 02:24:24

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Variação do espaçamento entre faixas de colheita na geração de mapas de produtividade.	
Autores: 	SHIRATSUCHI, L. S.; MACHADO, A. L. T.	
Data: 	2004-12-13	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Interpolação; Management; Methods; Interpolation; Spacing; Productivity; Maize.; Colheita; Espaçamento; Mapa; Manejo; Milho; Método; Produtividade; Zea Mays.; Cartography; Harvesting.	
Resumo: 	RESUMO: Este trabalho avaliou o efeito do espaçamento entre faixas de colheita na geração de mapas de produtividade da cultura de milho. Avaliou-se a correlação existente entre um mapa confeccionados a partir da colheita da área total ( referencia) e outros 5 mapas, onde foram retiradas 2, 4, 6, 8 e 10 faixas de colheita. O mapa referencia foi confeccionado a partir da interpolação por krigagem sem a retirada de faixas de colheita. foram utilizados dois métodos de interpolação (krigagem e inverso da distancia) com aplicação e sem a aplicação de media circular na faixa (MCF) antes da geração dos mapas. A correlação entre os mapas foi feita utilizando- se os métodos de correlação de Pearson e Sperman rank. Concluiu-se que para a cultura de milho, nessa área agrícola, uma colheita monitorada pode ser realizada pulando-se ate 6 faixas de 5,6m na colheita em anos posteriores se o mapa for gerado por krigagem e houver a aplicação da metodologia MCF. Utilizando- se a metodologia MCF seguida da interpolação pelo inverso da distancia recomenda-se pular no máximo 4 faixas de colheita. Sem utilizar a metodologia MCF antes da interpolação pelo inverso da distancia o mapa gerado tem alta probabilidade de não apresentar adequadamente a variabilidade da produtividade. ABSTRACT: This work aimed to evaluate the effect of combine header width in corn harvest to generate corn yield maps. Linear correlation was generated for the total harvest and five maps generated by 2, 4, 6, 8 and 10 combine header width. The reference map was generated by kringing interpolation with data collected by the yield monitor. Ordinary point kriging and optimal inverse distance weighting interpolations were used to generate the maps with and without circular Mean Diameter (CMD). This uses 80% of combine header width as a circular mean diameter for yield data to generate sampling grid. Pearson and Spearman rank correlations were used to compare all maps. it was conclused that it is posssible to generate corn yield maps with six times the distance of combine header in tis cornfield in the following when CMD was applied before kriging interpolation. A reliable map can be generated with a distance of four-combine header, using CMD and inverse distance weighting interpolation. without using CMD method before the inverse distance weighting interpolation. without using CMD method before the inverse distance weighting interpolation there is a high probability of erroneous yield variation in this area.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	25021

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568038	
Editor: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2003.	
Relação: 	Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 90).	
Formato: 	25 p.