Data/hora: 17/06/2024 07:14:43

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão.
Autores: | RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da.
Data: | 2008-12-16
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precision farming; Infiltration water.; Agricultura de Precisão; Água; Evapotranspiração; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Evapotranspiration; Soil.; Runoff.
Resumo: | RESUMO: Embora a água seja um dos principais componentes de produção a afetar a produtividade das culturas, sua variabilidade dentro da área irrigada é frequentemente ignorada. Acredita-se que isto seja devido à falta de instrumentos confiáveis para sua medição em tempo real como, por exemplo, aqueles existentes para medição de nitrogênio. Nota-se que há, nesta área do conhecimento, uma grande oportunidade para utilização de modelos computacionais, os quais são usualmente utilizados no dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação e que, agora, poderão ser utilizados na geração de mapas de umidade do solo, os quais poderão auxiliar o projetista no momento de interpretar os mapas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi apresentar a conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão. O sistema considera os principais componentes que influenciam no dimensionamento e manejo de equipamentos de irrigação do tipo pivô central. No dimensionamento, além da possibilidade de cálculos tradicionais como, por exemplo, o posicionamento de emissores ao longo da linha lateral, pode-se estimar a intensidade de precipitação máxima que pode ser aplicada ao solo sem provocar escoamento superficial. No manejo, apresentou-se um novo modelo para espacialização do escoamento superficial dentro da área irrigada, o que permite uma maior precisão no cálculo da umidade do solo no momento da irrigação. ABSTRACT: Even though water is one of the main production factors to affect crop yield, its variability inside the irrigated area has been frequently ignored. The reason for this seems to be the lack of affordable instrumentation to measure water variability in real time. There is, then, in this area of study a great opportunity to apply computer models to represent the variability soil water content. The objective of this paper is to present a conceptualization of a decision support system to design and manage center pivots in precision irrigation conditions. The system takes into account the main components that affect the design and management of the center pivot. In the design time, besides the possibility to make basic calculations such as the outlet position in the lateral line, the maximum application rate in each position inside the irrigated area can be calculated. In the management module, run off is distributed inside the irrigated area and the soil water content variability can be assessed.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

29826

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571365

Editor: | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2005.

Relação:

Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 156).