Data/hora: 04/06/2024 14:22:55

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Diagnóstico hidrossedimentológico da Bacia do Rio Piquiri.	
Autores: 	LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; SILVA, E. M. da; VIEIRA, M. R.	
Data: 	2005-11-10	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Manejo da água; Sediment.; Bacia Hidrográfica; Erosão Hídrica; Hidrologia; Sedimento.; Qualidade da Água; Recurso Hídrico; Hydrology; Water quality; Water resources; Watersheds.; Water management; Water erosion.	
Resumo: 	RESUMO: O conhecimento do comportamento hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica é fundamental para a adequada gestão e uso de seus recursos hídricos. Este traballho objetivou realizar, a partir dos dados hidrossedimentométricos da Bacia do Rio Piquiri, um diagnóstico sobre o seu comportamento hidrossedimentológico. Utilizando os dados fluviométricos e hidrossedimentométricos do banco de dados Hidro, sob gestão da Agência Nacional das Águas - ANA, foi estimado o potencial para produção ou deposição de sedimentos de cada trecho da bacia, aplicando o procedimento de balanço de massa. Foram identificados três trechos onde ocorre deposição de sedimentos na bacia: entre as estações Porto Carriel e Porto Guarani, no Rio Piquiri; entre as estações Porto Formosa e Balsa Santa Maria, também no Rio Piquiri; e entre as estações Balsa do Goio-Erêe Fazenda Uberaba, no Rio Goio-Erê. O Rio Piquiri despeja, em média, cerca de 5.000 t/dia de sedimentos em suspensão no Rio Paraná. A produção específica de sedimentos em suspensão ao longo da Bacia do Rio Piquiri foi classificada no intervalo de baixa e moderada, com valores entre 43 e 135 t/km2/ano e as concentrações de sedimentos, entre muito baixa e moderada, com valores de 46 a 140 mg/L. ABSTRACT: The knowledge about the hydrosedimentologic behavior of a river basin is fundamental for the appropriate management and use of its water resources. This work had the objective to generate, based on the hydro-sedimentometric data of the Piquiri River Basin, a diagnosis about its hydro-sedimentologic behavior. Utilizing the hydro-sedimentologic database administrated by the Brazilian Agency of Waters - ANA, it was estimated the potential for sediments production or deposition in each part of the basin, applying mass balance method. There were identified three places where deposition of sediments happens: between the stations Porto Carriel and Porto Guarani, in Piquiri River; between the stations Porto Formosa and Balsa Santa Maria, also in Piquiri River; and between the stations Balsa do Goio-Erê and Fazenda Uberaba, in Goio-Erê River. Piquiri River discharges about 5.000 tons of sediments in suspension per day in the Paraná River. The specific production of sediments in suspension along Piquiri River Basin was classified in the interval from low to moderate, from 43 to 135 ton./km2/year, and the average concentrations of suspended sediments, between very low and moderate, with values from 46 to 140 mg/L.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	26435

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569087	
Editor: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2004.	
Relação: 	Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 134).	
Formato: 	25 p.