Data/hora: 10/06/2024 01:19:16

Provedor de dados: 	190	
País: 	Brazil	
Título: 	Determinação do comprimento ótimo de transectos para estimativa de necromassa florestal

Determining the optimal length of transects for estimating coarse woody debris	
Autores: 	Cardoso, Denise Jeton; Vibrans, Alexander Christian; Rezende, Alba Valéria; Pareyn, Frans Germain  Corneel; Freitas, Joberto Veloso; Rosot, Maria Augusta Doetzer; Oliveira, Yeda Maria Malheiros de.	
Data: 	2013-07-30	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Engenharia Florestal; Inventário Florestal Biomassa caída; Médodo do intercepto; Amostragem Deadwood; Line intercept; Method Sampling.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes comprimentos de transecto para determinação da necromassa florestal caída sobre o chão. Os dados são provenientes de transectos de 10 metros, medidos durante o teste de metodologia do Inventário Florestal Nacional na Amazônia, Cerrado e Caatinga, e no inventário em Santa Catarina, representando Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual. O comparativo do coeficiente de variação, para transectos de 10 a 150 m indica que as maiores alterações desse estimador ocorrem no intervalo de 10 até 50 m, estabilizando-se a partir deste comprimento. A adoção de transectos de 10 m nas tipologias avaliadas é recomendável, pois com este comprimento ocorre uma redução de 35% na distância total de caminhamento em relação aos transectos de 20 m, para obter o mesmo erro amostral.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/391

10.4336/2013.pfb.33.75.391	
Editor: 	Embrapa Florestas	
Relação: 	http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/391/319	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Pesquisa Florestal Brasileira; v. 33, n. 75 (2013); 317-325

Brazilian Journal of Forestry Research; v. 33, n. 75 (2013); 317-325

1983-2605

1809-3647	
Fonte: 	Direitos autorais 2015 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0