Data/hora: 05/06/2024 16:41:19

Provedor de dados: 	19	
País: 	Japan	
Título: 	The Performance of UASB Reactor Treatment of Squeezed Dairy Manure

ＵＡＳＢ発酵法による乳牛糞尿搾汁液の処理効果	
Autores: 	梅津, 一孝; 大山, 卓英; 岸本, 正; 高橋, 潤一; 松本, 奈美; 濱本, 修; UMETSU, Kazutaka; KISHIMOTO, Tadashi.	
Data: 	2004	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	UASB; 上向流嫌気発酵法; 乳牛糞尿; メタン発酵; COD負荷.	
Resumo: 	本研究はUASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 発酵法による搾汁乳牛糞尿の処理についてグラニュール量の異なる有効容積2000mLの発酵槽を2基用い, 発酵温度を35℃, 水理学的平均滞留時間を48時間, 投入COD負荷を1.35～2.62g/L/dayの条件でバイオガス生成およびCOD除去能力を検討した。バイオガス生成量は投入COD負荷の上昇に従い増加し, 投入COD負荷とバイオガス生成量は直線的関係にあることが明らかとなった。COD除去率は投入COD負荷を1.35g/L/dayに設定した1～12日目で最も高い値で推移した。その後COD除去率は投入COD負荷を上昇させるに従い, 徐々に減少した。グラニュール量を500mLとした発酵槽は250mLとした発酵槽に比べ, 常に高い性能を有した。またこれらの関係を Oleszkiewicz (1981) のモデルと Sanchez (1994) のモデルを用いて検討した。	
Idioma: 	Japonês	
Identificador: 	http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/4319	
Editor: 	農業施設学会	
Fonte: 	農業施設学会