Data/hora: 02/06/2024 03:52:51

Provedor de dados: 	193	
País: 	Brazil	
Título: 	RENDIMENTO DO DESDOBRO DE MADEIRA EM SERRARIA CONVENCIONAL E DIFERENTES SIMULAÇÕES UTILIZANDO OTIMIZADOR COMPUTACIONAL	
Autores: 	Serpe, Edson Luis; Filho, Afonso Figueiredo; Arce, Julio Eduardo.	
Data: 	2018-03-14	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	Controle de Qualidade; Industrialização; Multiprodutos; Software; Toras.	
Resumo: 	O rendimento e a análise econômica do desdobro da madeira serrada de Pinus spp., em serraria convencional no município de General Carneiro, região sul do estado do Paraná, foram estudados utilizando a metodologia empregada pela serraria (método convencional) e simulando diferentes opções otimizadas de produtos, no software otimizador MaxiTora. Com objetivo de determinar o rendimento do desdobro e análise econômica para desdobro não programado e programado, para diferentes classes de diâmetro de toras, foram separadas em dois lotes, toras de classe tipo 1 (diâmetros acima de 23 cm) e toras de classe tipo 2 (diâmetro de 16 a 22,99 cm). A industrialização das toras foi realizada com cortes paralelos (live saw), sendo o desdobro principal realizado em serra fita e para o ajuste da largura das peças foi utilizada a serra circular. O rendimento do desdobro de toras não programado proporciona rendimento de 35,79 a 45,09%, contudo o rendimento do desdobro de toras considerando a utilização de software de otimização de toras varia de 36,81 a 55,15%. O maior benefício econômico de madeira serrada é produzido em toras de 16 a 23 cm de diâmetro.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/58058

10.5380/biofix.v1i1.58058	
Editor: 	Universidade Federal do Paraná (UFPR)	
Relação: 	http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/58058/35019	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	BIOFIX Scientific Journal; v. 1, n. 1 (2018): Artigos aceitos; 103-108

2525-9725

10.5380/biofix.v1i1	
Fonte: 	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0