Data/hora: 13/06/2024 04:54:05

Provedor de dados: | 195
País: | Brazil
Título: | Avaliação da adição de biorremediador para produção de biogás em biodigestores contínuos abastecidos com dejeto de bovino leiteiro
Autores: | Ferreira, L. M. S.; Branco, P. M. P.; Nogueira, R. G. S.; Otenio, M. H.; Lucas Júnior, J.
Data: | 2016-12-21
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Biodigestão anaeróbia; Sanidade; Tratamento de resíduos.
Resumo: | O presente trabalho analisou a influência de um biorremediador (B) naquantidade diária e total de biogás produzido em biodigestores contínuosempregados para o tratamento de dejetos de bovinos leiteiros. Considerando-seo impacto gerado pela bovinocultura do leite ao meio ambiente, a tecnologiaadotada, além de proporcionar um destino adequado aos dejetos, também seconstitui em uma potencial fonte de renda para o produtor, com a geraçãode energia elétrica, térmica e gás combustível. Para o ensaio realizado foramutilizados 16 biodigestores de fluxo contínuo, abastecidos individualmentecom 60kg de substrato (dejeto de bovino leiteiro + água) na proporção de1:5. Os tratamentos ensaiados foram: com separação (CS), com separação +biorremediador (CS+B), sem separação (SS), sem separação + biorremediador(SS+B). O experimento foi executado durante 63 dias. As médias obtidas paravolume total de biogás produzido durante os 63 dias foram de 0,6266m3 para otratamento CS, 0,6653m3 para CS+B, 0,7733m3 para SS e 0,8852m3 para SS+B.As produções total, diária, produção por quilograma de dejeto e por quilogramade substrato de biogás foram significativamente maiores nos tratamentos em quehouve a adição do biorremediador, o que pode indicar que as bactérias presentesno biorremediador, principalmente o Bacillus subtilis, produzem algumasenzimas, dentre elas, as amilases, proteases e lipases, que atuam nas primeirasetapas da biodigestão anaeróbia (hidrólise e na acidogênese) degradando osamidos, proteínas e lipídeos e aumentando a produção de biogás. Dessa forma, abiodigestão anaeróbia representa uma boa alternativa para a produção de biogása partir de dejetos de bovino leiteiro, processo que pode ser potencializado coma utilização de biorremediadores.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/34902
Editor: | Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo
Relação: | http://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/34902/39216
Formato: | application/pdf

Fonte:

Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia; Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 14, n. 3 (2016); 76-76

Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia; Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 14, n. 3 (2016); 76-76

Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP; Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 14, n. 3 (2016); 76-76

2596-1306

Fonte: | Direitos autorais 2016 Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia