Data/hora: 16/06/2024 10:27:52

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres	
Autores: 	Suárez, P.	
Data: 	2008-04-18	
Ano: 	1998	
Palavras-chave: 	Waste water; Industrial wastes; Environmental impact; Freshwater pollution; River water; Water analysis; Waste water; Environmental impact; Industrial wastes; Water analysis; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24927; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24420; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11763; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16064.	
Resumo: 	Una de las principales y mayores causas de la contaminación marina, es la falta de tratamiento de efluentes industriales antes de verterlos en los ríos, mares u océano, bajo este contexto, los ríos operan como verdaderos filtros y emplean sus características hidráulicas para tratar de diluir las aguas residuales de las industrias. Se considera entonces como área de estudio el Parque industrial Río Guayas sur de la ciudad de Guayaquil, tomando dos decargas industriales de considerable magnitud analizando tanto del Río Guayas como de estos efluentes industriales la DBO, DQO, OD, pH y Microbiología. Se correlaciona los valores resultado de los ensayos para evaluar la contaminación. Entonces se pone a consideración un Modelo de Calidad de Agua en el que se obtienen datos de Oxígeno Disuelto del Río Guayas verificándose también matemáticamente su capacidad de dilución. Los resultados se presentan empleando un Sistema de Información Geográfica, como herramienta útil para el tratamiento de problemas de orden ambiental.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Acata Oceanográfica del Pacífico, 9(1). p. 57-69

1390-0226

http://hdl.handle.net/1834/2314	
Editor: 	Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador