Data/hora: 09/06/2024 11:41:55

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Dynamique sédimentaire et répartition granulométrique des sédiments de surface dans la frange littorale Ras Taguermess-Ras Marmour (golfe de Gabès)

ديناميكية الرّواسب وانتشار حجم الرّواسب السطحيّة على طول الشريط الساحلي بين رأس تاڤـرماس ورأس مرمور

Dynamic of the sediments and grains sizes distribution of the surface sediments in the coastal zone situated between Ras Taguermess and Ras Marmour	
Autores: 	Brahim., M.; Abdelfattah., A.	
Data: 	2012-10-24	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Beaches; Coastal zone; Grading; Grain size; Longshore sediment transport; Sand; Sediment analysis; Sediment texture; Sediments; Swell.	
Resumo: 	Les analyses granulométriques des sédiments superficiels de la zone côtière située entre Ras Taguermess et Ras Marmours montrent que les petits fonds (-2 à -10 m) sont couverts par des sables fins aux sables grossiers (la moyenne est entre 0,39  et 3,34 ), généralement mal à très mal classés. Cependant, le haut de plage situé entre Ras Taguermess et Ras Marmour est couvert essentiellement par des sables fins et des sables moyens (la moyenne est entre 1,082 et 2,823 ). La répartition spatiale des sables ne montre pas un grano-classement décroissant ou croissant des sédiments de la côte vers le large. Cette distribution est due à l‘existence d’une énergie importante où la houle joue le rôle essentiel sur leur répartition. L’étude granulométrique montre aussi un tri granulométrique effectué par les courants de la dérive littorale du Nord vers le Sud, de Ras Taguermess vers Aghir. Un autre tri granulométrique du Sud-Est vers le Nord-Ouest, de Ras Marmour vers Bin El Ouediane.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 36, p. 183-192

http://hdl.handle.net/1834/4456	
Fonte: 	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/