Data/hora: 12/06/2024 17:25:38

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Calidad ambiental y capacidad de autodepuración de la laguna costera El Doctor. Playa Baracoa, Habana, Cuba

Environmental quality and self-purification capacity in El Doctor coastal lagoon. Baracoa beach, Havana, Cuba

Autores: | Perigó Arnaud, E.; Montalvo, J.F.; Miravet Regalado, M.E.; Enríquez Lavandera, D.; Cobas, L.S.; Ramírez Stout, O.; Rivas Rodríguez, L.; García, R.
Data: | 2010-08-30
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Eutrophication; Coastal lagoons; Environmental assessment; Eutrophication; Coastal lagoons; Environmental assessment; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2734; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1697; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37751.
Resumo: | Se presenta un diagnóstico sobre la calidad ambiental de la laguna costera El Doctor a partir de las principales variables físico químicas y microbiológicas indicadoras de la contaminación orgánica, su estado trófico e higiénico sanitario en tres campañas de muestreo realizadas en febrero de 2006 y mayo y octubre de 2007. La laguna presenta un alto grado de contaminación orgánica, altos valores de nutrientes, así como, elevadas concentraciones de coliformes totales y fecales, y estreptococos fecales, los cuales, sobrepasan los limites establecidos en las normas cubanas de calidad de agua para usos pesquero y recreativo (NC: 22-99 y NC: 25-99). La principal causa de la contaminación de la laguna son los residuales crudos que llegan a la laguna originados por la Comunidad de los Cocos, los cuales, alcanzan un volumen estimado de 1 000 m3/día y carga contaminante de 250 Kg./día. La mayoría de los impactos ambientales identificados se clasifican como negativos muy altos. La aplicación de un modelo biogeoquímico de calidad de agua indicó que la laguna solo puede autodepurar alrededor de un 20 % de la carga orgánica que recibe. Según la simulación, la eficiencia del sistema de tratamiento bioquímico de los residuales debe ser superior al 80 % para permitir la existencia de vida en la laguna. Se recomienda el empleo de sistemas de tratamiento extensivo de los residuales como laguna de estabilización facultativa o humedales construidos.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Serie Oceanológica, (7). p. 37-51

2072-800X

http://hdl.handle.net/1834/3668

Editor: | Instituto de Oceanología
Relação: | http://oceanologia.redciencia.cu/articulos/articulo74.pdf