Data/hora: 03/06/2024 05:46:27

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium
Título: | Esquema de circulación del Golfo de Batabanó
Autores: | Simanca, J.; Fernández, L.; Viamontes, J.; Ramírez, O.; Arriaza, L.; Ochoa, J.L.
Data: | 2008-03-26
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Time series; Current measurement; Coastal currents; Ocean circulation.
Resumo: | Se modificó el patrón de circulación en la periferia acuática del Golfo de Batabanó a partir de la caracterización estadística de la corriente residual filtrada de series temporales provenientes de 12 estaciones correntométricas obtenidas de julio de 1988 a agosto de 1989. Para el filtraje de la componente no periódica se utilizó el filtro Doodson. Los resultados muestran que las corrientes residuales son débiles, con intensidades que variaron entre 1.2 - 5.5 cm/s como promedio por estaciones, además, las velocidades resultaron ser más estables en dirección que en intensidad. Se observó salida de agua por el extremo SE del golfo y por algunos canales al E de la Isla de la Juventud, y entrada de agua por el E del golfo en su límite con el Golfo de Cazones y por algunos canales al E de la Isla de la Juventud.
Tipo: | Conference Material
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Taller Internacional Contaminacion y Proteccion del Medio Ambiente, IV, Ciudad Habana.

http://hdl.handle.net/1834/2230